안건번호	제 호		심의의결사항
의 결 년 월 일	2018. 12. 28. (제 19 회)

서울특별시 수도조례 시행규칙 일부개정규칙안

제 출 자	상수도사업본부장 이창학
제 출 년 월	2018. 12.

법무담당관 심사필

서울특별시 수도조례 시행규칙 일부개정규칙안

1. 의결주문

서울특별시 수도조례 시행규칙 일부개정규칙안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

서울특별시 수돗물 감시항목에서 1개 항목이 추가됨에 따라 해당 항목의 수질기준 등 세부사항을 정하고, 기존 4개 항목에 대한 수질기준을 강화함으로써 시민들에게 고품질의 수돗물 수질분석 서비스 및 올바른 수질정보를 제공하고자 함

3. 주요내용

가. 서울특별시 감시항목에 ‘과불화헥산술폰산’을 추가하고, 해당 항목의 수질기준, 검사주기 및 검사대상(안 별표 7), 검사방법(안 별표 8), 수수료(안 별표 9)에 관한 규정을 신설

나. ｢수도법｣에 따라 ｢먹는물 수질기준｣으로 관리되고 있는 ‘브롬산염(브로메이트)’을 서울특별시 감시항목에서 제외(안 별표 7~9)

다. 기존 감시항목 중 유기물 2항목(과불화옥탄산, 과불화옥탄술폰산)과 소독부산물 2항목(N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민)의 수질기준 강화(안 별표 7)

라. 수질검사 기관의 명칭이 ‘상수도연구원’에서 ‘서울물연구원’으로 변경됨에 따른 문구 수정(안 별지 제39호, 제44호 서식)

4. 참고사항

가. 관계법령:「수도법」제26조(수질기준)

나. 예산조치: 협의완료

다. 협의사항

(1) 법무담당관(규제심사): 규제없음

(2) 민관협력담당관(위원회 신설): 해당없음

(3) 감사담당관(부패영향평가): 평가제외

(4) 여성정책담당관(성별영향분석평가): 원안동의

(5) 갈등조정담당관(갈등진단): 갈등없음

(6) 그 밖에 입법안의 시행과 관계가 있는 실‧본부‧국 협의 사항: 해당없음

라. 기    타

(1) 신‧구 조문대비표: 별도 첨부

(2) 입법예고(2018.10.11. ~ 10.31.) 결과: 의견없음

서울특별시규칙 제   호

서울특별시 수도조례 시행규칙 일부개정규칙안

서울특별시 수도조례 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 7에서 별표 9까지를 각각 별지와 같이 한다.

별지 제39호 서식 및 별지 제44호 서식을 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

<별표 7>

서울특별시 감시항목의 수질기준, 검사주기 및 대상(제40조 관련)

(단위: mg/L)

구 분	감시항목	수질기준	검사주기			검사대상
			월간	분기	연간
미생물 (10항목)	녹농균	불검출/250 mL		○		정수
	바이러스	정수처리기준 1)		△ 5)		〃
	분원성연쇄상구균	불검출/250 mL		○		〃
	살모넬라	불검출/250 mL			○	〃
	쉬겔라	불검출/250 mL			○	〃
	아황산환원혐기성포자형성균	불검출/50 mL			○	〃
	장구균	불검출/100 mL		○		〃
	저온일반세균	500 CFU/mL 이하		○		〃
	지아디아	정수처리기준 2)		△ 6)		〃
	크립토스포리디움	정수처리기준 3)		△ 6)		〃
무기물 (11항목)	니켈	0.07 이하			○	〃
	몰리브덴	0.07 이하		○		〃
	바륨	0.7 이하		○		〃
	베릴륨	0.004 이하			○	〃
	브롬이온	2 이하	○			〃
	스트론튬	4 이하		○		〃
	아질산성질소	1 이하			○	〃
	안티몬	0.02 이하			○	〃
	우라늄	0.015 이하		○		〃
	주석	- 4)		○		〃
	퍼클로레이트	0.015 이하		○		〃
유기물 (60항목)	과불화옥탄산(PFOA)	0.00007 이하 (개별, 합계)		○		〃
	과불화옥탄술폰산(PFOS)			○		〃
	과불화헥산술폰산(PFHxS)	0.00048 이하		○		〃
	글라이포세이트	0.7 이하			○	〃
	노닐페놀	0.3 이하		○		〃
	2,4-디(2,4-D)	0.03 이하			○	〃
	디메토에이트	0.006 이하			○	〃
	디부틸프탈레이트	0.2 이하			○	〃
	2,4-디비(2,4-DB)	0.09 이하			○	〃
	디(2-에틸헥실)아디페이트	0.4 이하		○		〃
	디(2-에틸헥실)프탈레이트	0.008 이하		○		〃
	디엘드린	0.00003 이하			○	〃

구 분	감시항목	수질기준	검사주기			검사대상
			월간	분기	연간
유기물 (60항목)	1,2-디클로로벤젠	1 이하			○	정수
	1,3-디클로로벤젠				○	〃
	1,4-디클로로벤젠				○	〃
	1,1-디클로로에탄	0.03 이하			○	〃
	1,2-디클로로에탄				○	〃
	1,2-디클로로에틸렌	0.05 이하			○	〃
	1,2-디클로로프로판	0.04 이하			○	〃
	1,3-디클로로프로펜	0.02 이하		○		〃
	마이크로시스틴-LR	0.001 이하			○ 7)	〃
	메토밀	0.03 이하			○	〃
	메톨라클러	0.01 이하			○	〃
	메틸디메톤	0.0005 이하			○	〃
	메틸파라티온	0.1 이하			○	〃
	모노클로로벤젠	0.1 이하			○	〃
	몰리네이트	0.006 이하			○	〃
	벤조(에이)피렌	0.0007 이하			○	〃
	부타클러	0.05 이하			○	〃
	부틸벤질프탈레이트	0.5 이하			○	〃
	비스페놀 에이	0.1 이하		○		〃
	스티렌	0.02 이하			○	〃
	시마진	0.002 이하			○	〃
	아나톡신-에이	0.005 이하		○ 7)		〃
	알드린	0.00003 이하			○	〃
	알라클러	0.02 이하			○	〃
	에틸렌 디브로마이드	0.0004 이하			○	〃
	에피클로로히드린	0.0004 이하		○		〃
	엔도설판	0.03 이하			○	〃
	엔드린	0.0006 이하			○	〃
	엠티비이(MTBE)	0.02 이하			○	〃
	염화비닐	0.0003 이하			○	〃
	이프로벤포스	0.008 이하			○	〃
	이피엔(EPN)	0.0005 이하			○	〃
	카보푸란	0.007 이하			○	〃
	클로로에탄	0.005 이하		○		〃
	클로르피리포스	0.03 이하			○	〃
	터부틸아진	0.007 이하			○	〃
	1,1,2-트리클로로에탄	0.005 이하			○	〃
	트리플루랄린	0.02 이하			○	〃
	2,4,5-티	0.009 이하			○	〃
	퍼메트린	0.1 이하			○	〃
	페노브카브	0.03 이하			○	〃
	펜디메탈린	0.02 이하			○	〃
	펜타클로로페놀	0.009 이하			○	〃
	펜토에이트	0.0005 이하			○	〃
	포레이트	0.002 이하			○	〃
	헥사클로로부타디엔	0.0006 이하			○	〃
	헵타클로	0.0004 이하			○	〃
	헵타클로 에폭사이드	0.0002이하			○	〃

구 분	감시항목	수질기준	검사주기			검사대상
			월간	분기	연간
소독 부산물 (19항목)	N-니트로소디메틸아민(NDMA)	0.00007 이하		○		정수
	N-니트로소디에틸아민(NDEA)	0.00002 이하		○		〃
	디브로모아세트산	0.06 이하		○		〃
	디클로로아세트산			○		〃
	모노브로모아세트산			○		〃
	모노클로로아세트산			○		〃
	브로모클로로아세트산			○		〃
	트리클로로아세트산			○		〃
	1,1-디클로로아세톤	0.05 이하		○		〃
	1,1,1-트리클로로아세톤			○		〃
	2,4-디클로로페놀	0.15 이하			○	〃
	브로모클로로아세토니트릴	0.05 이하		○		〃
	브로모포름	0.1 이하		○		〃
	아세트알데히드	0.5 이하	○			〃
	클로라이트	0.7 이하		○		〃
	클로레이트	0.7 이하		○		〃
	클로로페놀	0.2 이하			○	〃
	클로로피크린	- 4)		○		〃
	2,4,6-트리클로로페놀	0.015 이하			○	〃
심미적 물질 (10항목)	나트륨	200 이하		○		〃
	마그네슘	- 4)		○		〃
	부식성지수 8)	- 4)		○		〃
	2-엠아이비	0.00002 이하	○			〃
	은	0.1 이하			○	〃
	입자수	- 4)	○			〃
	지오스민	0.00002 이하	○			〃
	총유기탄소	5 이하	○			〃
	칼륨	12 이하		○		〃
	칼슘	- 4)		○		〃
방사성 물질 (1항목)	요오드-131	10 Bq/L 이하		○		〃

1) 바이러스를 99.99%이상 제거 또는 불활성화

2) 지아디아를 99.9%이상 제거 또는 불활성화

3) 크립토스포리디움을 99%이상 제거

4) 주석, 클로로피크린, 마그네슘, 부식성지수, 입자수, 칼슘 : 수질기준 미설정

5) 분기별 원수의 수질조사 결과 원수 중에서 바이러스가 100개체/100L 이상 검출이 확인되는 경우에 실시하며, 확인된 분기 및 그 다음 분기에 분기별 1회 검사할 것

6) 분기별 원수의 수질조사 결과 원수 중에서 크립토스포리디움 난포낭 또는 지아디아 포낭이 10개체/10L 이상 검출이 확인되는 경우에 실시하며, 확인된 시점부터 2개월간 월 2회 이상 검사할 것

7) 정수의 마이크로시스틴-LR 또는 아나톡신-에이 검사주기는 원수에 대한 남조류 세포수에 따라 아래와 같이 추가로 실시한다.

대상 항목 (2)	검사 주기	검사 시기
마이크로시스틴-LR, 아나톡신-에이	1회/주	원수 남조류 세포수 1,000 cells/mL 이상
	2회/주	원수 남조류 세포수 10,000 cells/mL 이상
	3회/주	원수 남조류 세포수 1,000,000 cells/mL 이상

8) 부식성지수는 랑게리아지수(Langelier index, LI)를 적용한다.

<별표 8>

서울특별시 감시항목 검사방법 (제40조 관련)

구 분	감시항목	검사방법
미생물 (10항목)	녹농균	시험관법
	바이러스	총배양성바이러스분석법
	분원성연쇄상구균	시험관법
	살모넬라	막여과법
	쉬겔라	막여과법
	아황산환원혐기성포자형성균	시험관법
	장구균	막여과법
	저온일반세균	주입평판법
	지아디아	면역형광항체법
	크립토스포리디움	면역형광항체법
무기물 (11항목)	니켈	유도결합플라스마 질량분석법
	몰리브덴	유도결합플라스마 질량분석법
	바륨	유도결합플라스마 원자발광분광법
	베릴륨	유도결합플라스마 질량분석법
	브롬이온	크로마토그래프법
	스트론튬	유도결합플라스마 원자발광분광법
	아질산성질소	크로마토그래프법
	안티몬	유도결합플라스마 질량분석법
	우라늄	유도결합플라스마 질량분석법
	주석	유도결합플라스마 질량분석법
	퍼클로레이트	크로마토그래프법
유기물 (60항목)	과불화옥탄산(PFOA)	크로마토그래프법
	과불화옥탄술폰산(PFOS)	크로마토그래프법
	과불화헥산술폰산(PFHxS)	크로마토그래프법
	글라이포세이트	크로마토그래프법
	노닐페놀	크로마토그래프법
	2,4-디(2,4-D)	크로마토그래프법
	디메토에이트	크로마토그래프법
	디부틸프탈레이트	크로마토그래프법
	2,4-디비(2,4-DB)	크로마토그래프법
	디(2-에틸헥실)아디페이트	크로마토그래프법
	디(2-에틸헥실)프탈레이트	크로마토그래프법
	디엘드린	크로마토그래프법
	1,2-디클로로벤젠	크로마토그래프법
	1,3-디클로로벤젠	크로마토그래프법
	1,4-디클로로벤젠	크로마토그래프법
	1,1-디클로로에탄	크로마토그래프법
	1,2-디클로로에탄	크로마토그래프법
	1,2-디클로로에틸렌	크로마토그래프법
	1,2-디클로로프로판	크로마토그래프법
	1,3-디클로로프로펜	크로마토그래프법
	마이크로시스틴-LR	크로마토그래프법
	메토밀	크로마토그래프법
	메톨라클러	크로마토그래프법

구 분	감시항목	검사방법
유기물 (60항목)	메틸디메톤	크로마토그래프법
	메틸파라티온	크로마토그래프법
	모노클로로벤젠	크로마토그래프법
	몰리네이트	크로마토그래프법
	벤조(에이)피렌	크로마토그래프법
	부타클러	크로마토그래프법
	부틸벤질프탈레이트	크로마토그래프법
	비스페놀 에이	크로마토그래프법
	스티렌	크로마토그래프법
	시마진	크로마토그래프법
	아나톡신-에이	크로마토그래프법
	알드린	크로마토그래프법
	알라클러	크로마토그래프법
	에틸렌 디브로마이드	크로마토그래프법
	에피클로로히드린	크로마토그래프법
	엔도설판	크로마토그래프법
	엔드린	크로마토그래프법
	엠티비이(MTBE)	크로마토그래프법
	염화비닐	크로마토그래프법
	이프로벤포스	크로마토그래프법
	이피엔(EPN)	크로마토그래프법
	카보푸란	크로마토그래프법
	클로로에탄	크로마토그래프법
	클로르피리포스	크로마토그래프법
	터부틸아진	크로마토그래프법
	1,1,2-트리클로로에탄	크로마토그래프법
	트리플루랄린	크로마토그래프법
	2,4,5-티	크로마토그래프법
	퍼메트린	크로마토그래프법
	페노브카브	크로마토그래프법
	펜디메탈린	크로마토그래프법
	펜타클로로페놀	크로마토그래프법
	펜토에이트	크로마토그래프법
	포레이트	크로마토그래프법
	헥사클로로부타디엔	크로마토그래프법
	헵타클로	크로마토그래프법
	헵타클로 에폭사이드	크로마토그래프법
소독 부산물 (19항목)	N-니트로소디메틸아민(NDMA)	크로마토그래프법
	N-니트로소디에틸아민(NDEA)	크로마토그래프법
	디브로모아세트산	크로마토그래프법
	디클로로아세트산	크로마토그래프법
	모노브로모아세트산	크로마토그래프법
	모노클로로아세트산	크로마토그래프법
	브로모클로로아세트산	크로마토그래프법
	트리클로로아세트산	크로마토그래프법
	1,1-디클로로아세톤	크로마토그래프법
	1,1,1-트리클로로아세톤	크로마토그래프법
	2,4-디클로로페놀	크로마토그래프법

구 분	감시항목	검사방법
소독 부산물 (19항목)	클로라이트	크로마토그래프법
	클로레이트	크로마토그래프법
	클로로페놀	크로마토그래프법
	클로로피크린	크로마토그래프법
	2,4,6-트리클로로페놀	크로마토그래프법
	브로모클로로아세토니트릴	크로마토그래프법
	브로모포름	크로마토그래프법
	아세트알데히드	크로마토그래프법
심미적 물질 (10항목)	나트륨	원자흡수분광광도법, 유도결합플라스마 원자발광분광법
	마그네슘	유도결합플라스마 원자발광분광법
	부식성지수	랑게리아지수(LI)
	2-엠아이비	크로마토그래프법
	은	유도결합플라스마 질량분석법
	입자수	광차단법
	지오스민	크로마토그래프법
	총유기탄소	습식산화법
	칼륨	원자흡수분광광도법, 유도결합플라스마 원자발광분광법
	칼슘	유도결합플라스마 원자발광분광법
방사성물질 (1항목)	요오드-131	감마분광법

※ 세부검사방법은 서울물연구원장이 정한다.

<별표 9>

서울특별시 감시항목 수질검사 수수료 (제42조제1항제2호 관련)

구 분	연번	검사항목	수수료(원)
미생물 (1항목)	1	장구균	28,100
무기물 (11항목)	2	니켈	6,600
	3	몰리브덴	6,600
	4	바륨	6,100
	5	베릴륨	6,600
	6	브롬이온	7,200
	7	스트론튬	6,100
	8	아질산성질소	7,200
	9	안티몬	6,900
	10	우라늄	10,600
	11	주석	6,600
	12	퍼클로레이트	7,200
유기물 (60항목)	13	과불화옥탄산(PFOA)	30,000
	14	과불화옥탄술폰산(PFOS)	30,000
	15	과불화헥산술폰산(PFHxS)	30,000
	16	글라이포세이트	15,700
	17	노닐페놀	29,200
	18	2,4-디(2,4-D)	29,200
	19	디메토에이트	15,600
	20	디부틸프탈레이트	20,300
	21	2,4-디비(2,4-DB)	29,200
	22	디(2-에틸헥실)아디페이트	20,300
	23	디(2-에틸헥실)프탈레이트	20,300
	24	디엘드린	15,600
	25	1,2-디클로로벤젠	13,600
	26	1,3-디클로로벤젠	13,600
	27	1,4-디클로로벤젠	13,600
	28	1,1-디클로로에탄	13,600
	29	1,2-디클로로에탄	13,600
	30	1,2-디클로로에틸렌	13,600
	31	1,2-디클로로프로판	13,600
	32	1.3-디클로로프로펜	13,600
	33	마이크로시스틴-LR	15,600
	34	메토밀	15,700
	35	메톨라클러	15,600
	36	메틸디메톤	15,600
	37	메틸파라티온	15,600
	38	모노클로로벤젠	13,600
	39	몰리네이트	15,600

구 분	연번	검사항목	수수료(원)
유기물 (60항목)	40	벤조(에이)피렌	15,700
	41	부타클러	15,600
	42	부틸벤질프탈레이트	20,300
	43	비스페놀 에이	29,200
	44	스티렌	13,600
	45	시마진	15,600
	46	아나톡신-에이	30,000
	47	알드린	15,600
	48	알라클러	15,600
	49	에틸렌 디브로마이드	21,400
	50	에피클로로히드린	13,600
	51	엔도설판	15,600
	52	엔드린	15,600
	53	엠티비이(MTBE)	13,600
	54	염화비닐	13,600
	55	이프로벤포스	15,600
	56	이피엔(EPN)	15,600
	57	카보푸란	15,700
	58	클로로에탄	13,600
	59	클로르피리포스	15,600
	60	터부틸아진	15,600
	61	1,1,2-트리클로로에탄	13,600
	62	트리플루랄린	15,600
	63	2,4,5-티	29,200
	64	퍼메트린	15,600
	65	페노브카브	15,700
	66	펜디메탈린	15,600
	67	펜타클로로페놀	29,200
	68	펜토에이트	15,600
	69	포레이트	15,600
	70	헥사클로로부타디엔	13,600
	71	헵타클로	15,600
	72	헵타클로 에폭사이드	15,600
소독부산물 (17항목)	73	N-니트로소디메틸아민(NDMA)	30,000
	74	N-니트로소디에틸아민(NDEA)	30,000
	75	디브로모아세트산	29,200
	76	모노브로모아세트산	29,200
	77	모노클로로아세트산	29,200
	78	브로모클로로아세트산	29,200
	79	1,1-디클로로아세톤	21,400
	80	1,1,1-트리클로로아세톤	21,400
	81	2,4-디클로로페놀	29,200

구 분	연번	검사항목	수수료(원)
소독부산물 (17항목)	82	브로모클로로아세토니트릴	21,400
	83	브로모포름	19,600
	84	아세트알데히드	15,700
	85	클로라이트	7,200
	86	클로레이트	7,200
	87	클로로페놀	29,200
	88	클로로피크린	21,400
	89	2,4,6-트리클로로페놀	29,200
심미적물질 (10항목)	90	나트륨	6,100
	91	마그네슘	6,100
	92	부식성지수	16,000
	93	2-엠아이비	19,600
	94	은	6,600
	95	입자수	6,500
	96	지오스민	19,600
	97	총유기탄소	13,600
	98	칼륨	6,100
	99	칼슘	6,100
방사성물질 (1항목)	100	요오드-131	30,000

주 : 동시 분석할 경우

1) 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트는 20,300원

2) 클로로에탄, 스티렌, 염화비닐은 13,600원

3) 디브로모아세트산, 모노브로모아세트산, 모노클로로아세트산은 29,200원

4) 에틸렌 디브로마이드, 브로모클로로아세토니트릴은 21,400원

5) 클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 펜타클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀은 29,200원

6) 2-엠아이비, 지오스민은 19,600원

7) 과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS), 과불화헥산술폰산(PFHxS)은 30,000원

8) N-니트로소디메틸아민(NDMA), N-니트로소디에틸아민(NDEA)은 30,000원

<별지 제39호서식>

(앞면)

먹는물 수질검사, 수처리제 또는 수도용 자재와 제품 검사신청서				처리기간
				20 일
1. 신청인
①법인 또는 기관명
②대 표 자(성명)		③생년월일
④주 소	(전화번호 : )
2. 검체내역
⑤ 검 체 명
⑥ 검사목적(용도)
⑦ 검체채취방법	(용기: , 용량 : )
⑧ 검사의뢰항목
「서울특별시 수도조례」제35조제1항 및 같은 조례 시행규칙 제39조에 따라 위와 같이 수질검사를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 서울물연구원장(00수도사업소장) 귀하
〈 첨 부 〉 1) 검체(시료)			수 수 료
			뒷 면
210㎜×297㎜〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

<별지 제44호서식>

제 호 검사성적서 재교부신청서					처리기간
					즉 시
신청인	①상 호(명 칭)		②사업자등록 번 호
	③성 명(대표자)		④생년월일
	⑤주 소(사무실)	(전화번호: )
⑥신청서 발행 년 월 일
⑦재교부 신청사유
「서울특별시 수도조례」제35조 및 같은 조례 시행규칙 제41조제2항에 따라 검사성적서 재교부를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 서울물연구원장(00수도사업소장) 귀하
※ 첨부서류 : 없 음						수수료
						없 음
210㎜×297㎜〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

현      행

개   정   안

<별표 7>

서울특별시 감시항목의 수질기준, 검사주기 및 대상 (제40조 관련)

(단위: mg/L)

구 분	감시항목	수질기준		검사주기				검사 대상
				월간		분기	연간
유기물 (59항목)	과불화옥탄산(PFOA)	0.001 이하				○		〃
	과불화옥탄술폰산(PFOS)	0.001 이하				○		〃
	<신 설>
	(현행과 같음)
소독 부산물 (20항목)	N-니트로소디메틸아민(NDMA)		0.0001이하			○		〃
	N-니트로소디에틸아민(NDEA)		0.0001이하			○		〃
	(현행과 같음)
	브로메이트		0.01 이하		○			〃
	(현행과 같음)

<별표 8>

서울특별시 감시항목의 검사방법(제40조 관련)

구분	감시항목	검사방법
유기물 (59항목)	(현행과 같음)
	<신 설>
	(현행과 같음)
소독 부산물 (20항목)	(현행과 같음)
	브로메이트	크로마토그래프법
	(현행과 같음)

<별표 7>

서울특별시 감시항목의 수질기준, 검사주기 및 대상 (제40조 관련)

(단위: mg/L)

구 분	감시항목	수질기준	검사주기			검사 대상
			월간	분기	연간
유기물 (60항목)	과불화옥탄산(PFOA)	0.00007 이하 (개별, 합계)		○		〃
	과불화옥탄술폰산(PFOS)			○		〃
	과불화헥산술폰산(PFHxS)	0.00048 이하		○		〃
	(생 략)
소독 부산물 (19항목)	N-니트로소디메틸아민(NDMA)	0.00007이하		○		〃
	N-니트로소디에틸아민(NDEA)	0.00002이하		○		〃
	(생 략)
	<삭 제>
	(생 략)

<별표 8>

서울특별시 감시항목의 검사방법(제40조 관련)

구분	감시항목	검사방법
유기물 (60항목)	(생 략)
	과불화헥산술폰산(PFHxS)	크로마토그래프법
	(생 략)
소독 부산물 (19항목)	(생 략)
	<삭 제>
	(생 략)

신‧구조문 대비표

현      행

개   정   안

<별표 9>

서울특별시 감시항목 수질검사 수수료 (제42조제1항제2호 관련)

구 분	연번	검사항목	수수료 (원)
유기물 (59항목)	(생 략)
	<신 설>
	15	글라이포세이트	15,700
	16	노닐페놀	29,200
	17	2,4-디(2,4-D)	29,200
	18	디메토에이트	15,600
	19	디부틸프탈레이트	20,300
	20	2,4-디비(2,4-DB)	29,200
	21	디(2-에틸헥실)아디페이트	20,300
	22	디(2-에틸헥실)프탈레이트	20,300
	23	디엘드린	15,600
	24	1,2-디클로로벤젠	13,600
	25	1,3-디클로로벤젠	13,600
	26	1,4-디클로로벤젠	13,600
	27	1,1-디클로로에탄	13,600
	28	1,2-디클로로에탄	13,600
	29	1,2-디클로로에틸렌	13,600
	30	1,2-디클로로프로판	13,600
	31	1.3-디클로로프로펜	13,600
	32	마이크로시스틴-LR	15,600
	33	메토밀	15,700
	34	메톨라클러	15,600
	35	메틸디메톤	15,600
	36	메틸파라티온	15,600
	37	모노클로로벤젠	13,600
	38	몰리네이트	15,600
	39	벤조(에이)피렌	15,700
	40	부타클러	15,600
	41	부틸벤질프탈레이트	20,300
	42	비스페놀 에이	29,200
	43	스티렌	13,600
	44	시마진	15,600
	45	아나톡신-에이	30,000
	46	알드린	15,600
	47	알라클러	15,600
	48	에틸렌 디브로마이드	21,400
	49	에피클로로히드린	13,600

<별표 9>

서울특별시 감시항목 수질검사 수수료 (제42조제1항제2호 관련)

구 분	연번	검사항목	수수료 (원)
유기물 (60항목)	(현행과 같음)
	15	과불화헥산술폰산(PFHxS)	30,000
	16	글라이포세이트	15,700
	17	노닐페놀	29,200
	18	2,4-디(2,4-D)	29,200
	19	디메토에이트	15,600
	20	디부틸프탈레이트	20,300
	21	2,4-디비(2,4-DB)	29,200
	22	디(2-에틸헥실)아디페이트	20,300
	23	디(2-에틸헥실)프탈레이트	20,300
	24	디엘드린	15,600
	25	1,2-디클로로벤젠	13,600
	26	1,3-디클로로벤젠	13,600
	27	1,4-디클로로벤젠	13,600
	28	1,1-디클로로에탄	13,600
	29	1,2-디클로로에탄	13,600
	30	1,2-디클로로에틸렌	13,600
	31	1,2-디클로로프로판	13,600
	32	1.3-디클로로프로펜	13,600
	33	마이크로시스틴-LR	15,600
	34	메토밀	15,700
	35	메톨라클러	15,600
	36	메틸디메톤	15,600
	37	메틸파라티온	15,600
	38	모노클로로벤젠	13,600
	39	몰리네이트	15,600
	40	벤조(에이)피렌	15,700
	41	부타클러	15,600
	42	부틸벤질프탈레이트	20,300
	43	비스페놀 에이	29,200
	44	스티렌	13,600
	45	시마진	15,600
	46	아나톡신-에이	30,000
	47	알드린	15,600
	48	알라클러	15,600
	49	에틸렌 디브로마이드	21,400
	50	에피클로로히드린	13,600

현      행

개   정   안

유기물 (59항목)	50	엔도설판	15,600
	51	엔드린	15,600
	52	엠티비이(MTBE)	13,600
	53	염화비닐	13,600
	54	이프로벤포스	15,600
	55	이피엔(EPN)	15,600
	56	카보푸란	15,700
	57	클로로에탄	13,600
	58	클로르피리포스	15,600
	59	터부틸아진	15,600
	60	1,1,2-트리클로로에탄	13,600
	61	트리플루랄린	15,600
	62	2,4,5-티	29,200
	63	퍼메트린	15,600
	64	페노브카브	15,700
	65	펜디메탈린	15,600
	66	펜타클로로페놀	29,200
	67	펜토에이트	15,600
	68	포레이트	15,600
	69	헥사클로로부타디엔	13,600
	70	헵타클로	15,600
	71	헵타클로 에폭사이드	15,600
소독 부산물 (18항목)	72	N-니트로소디메틸아민(NDMA)	30,000
	73	N-니트로소디에틸아민(NDEA)	30,000
	74	디브로모아세트산	29,200
	75	모노브로모아세트산	29,200
	76	모노클로로아세트산	29,200
	77	브로모클로로아세트산	29,200
	78	1,1-디클로로아세톤	21,400
	79	1,1,1-트리클로로아세톤	21,400
	80	2,4-디클로로페놀	29,200
	81	브로메이트	7,200
	(생 략)

주 : 동시 분석할 경우

1) ~ 6) (생 략)

7) 과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS)은 30,000원

8) (생 략)

유기물 (60항목)	51	엔도설판	15,600
	52	엔드린	15,600
	53	엠티비이(MTBE)	13,600
	54	염화비닐	13,600
	55	이프로벤포스	15,600
	56	이피엔(EPN)	15,600
	57	카보푸란	15,700
	58	클로로에탄	13,600
	59	클로르피리포스	15,600
	60	터부틸아진	15,600
	61	1,1,2-트리클로로에탄	13,600
	62	트리플루랄린	15,600
	63	2,4,5-티	29,200
	64	퍼메트린	15,600
	65	페노브카브	15,700
	66	펜디메탈린	15,600
	67	펜타클로로페놀	29,200
	68	펜토에이트	15,600
	69	포레이트	15,600
	70	헥사클로로부타디엔	13,600
	71	헵타클로	15,600
	72	헵타클로 에폭사이드	15,600
소독 부산물 (17항목)	73	N-니트로소디메틸아민(NDMA)	30,000
	74	N-니트로소디에틸아민(NDEA)	30,000
	75	디브로모아세트산	29,200
	76	모노브로모아세트산	29,200
	77	모노클로로아세트산	29,200
	78	브로모클로로아세트산	29,200
	79	1,1-디클로로아세톤	21,400
	80	1,1,1-트리클로로아세톤	21,400
	81	2,4-디클로로페놀	29,200
	<삭 제>
	(현행과 같음)

주 : 동시 분석할 경우

1) ~ 6) (현행과 같음)

7) 과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS), 과불화헥산술폰산(PFHxS)은 30,000원

8) (현행과 같음)

현      행

개   정   안

<별지 제39호 서식>

먹는물 수질검사, 수처리제 또는 수도용 자재와 제품 검사신청서				처리기간
				20 일
1. 신청인
①법인 또는 기관명
②대 표 자(성명)		③생년월일
④주 소	(전화번호 : )
2. 검체내역
⑤ 검 체 명
⑥ 검사목적(용도)
⑦ 검체채취방법	(용기: , 용량 : )
⑧ 검사의뢰항목
「서울특별시 수도조례」제35조제1항 및 같은 조례 시행규칙 제39조에 따라 위와 같이 수질검사를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 상수도연구원장(00수도사업소장) 귀하
〈 첨 부 〉 1) 검체(시료)			수 수 료
			뒷 면

<별지 제39호 서식>

먹는물 수질검사, 수처리제 또는 수도용 자재와 제품 검사신청서				처리기간
				20 일
1. 신청인
①법인 또는 기관명
②대 표 자(성명)		③생년월일
④주 소	(전화번호 : )
2. 검체내역
⑤ 검 체 명
⑥ 검사목적(용도)
⑦ 검체채취방법	(용기: , 용량 : )
⑧ 검사의뢰항목
「서울특별시 수도조례」제35조제1항 및 같은 조례 시행규칙 제39조에 따라 위와 같이 수질검사를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 서울물연구원장(00수도사업소장) 귀하
〈 첨 부 〉 1) 검체(시료)			수 수 료
			뒷 면

현      행

개   정   안

<별지 제44호 서식>

제 호 검사성적서 재교부신청서					처리기간
					즉 시
신청인	①상 호(명 칭)		②사업자등록 번 호
	③성 명(대표자)		④생년월일
	⑤주 소(사무실)	(전화번호: )
⑥신청서 발행 년 월 일
⑦재교부 신청사유
「서울특별시 수도조례」제35조 및 같은 조례 시행규칙 제41조제2항에 따라 검사성적서 재교부를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 상수도연구원장(수도사업소장) 귀하
※ 첨부서류 : 없 음						수수료
						없 음

<별지 제44호 서식>

제 호 검사성적서 재교부신청서					처리기간
					즉 시
신청인	①상 호(명 칭)		②사업자등록 번 호
	③성 명(대표자)		④생년월일
	⑤주 소(사무실)	(전화번호: )
⑥신청서 발행 년 월 일
⑦재교부 신청사유
「서울특별시 수도조례」제35조 및 같은 조례 시행규칙 제41조제2항에 따라 검사성적서 재교부를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 서울물연구원장(00수도사업소장) 귀하
※ 첨부서류 : 없 음						수수료
						없 음