투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제 목	서울형포장설계법을 위한 코어채취 협조요청

1. 감사담당관-6940호(2017.4.27.), 강서도로사업소 도로보수과-7270호(2017.7.12.)관련입니다.

2. 강서사업소 관내 포장구간에 대하여 서울형 도로포장설계법 적용을 위한 기존포장 단면두께 확인용 코어채취를 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

아 래 -

1. 위    치 : 영등포 유통상가 교차로 -> 영동포시장 교차로

2. 코어개수 :

- 1차로 6개소(단면두께 확인용)

- 가변로버스전용차로 8개소(단면두께 확인 7개소, 균열길이 확인 1개소)

3. 소성변형깊이 확인 : 영등포청과시장 교차로 가변로 버스전용차로 소성깊이 측정

붙 임 : 코어채취구간 위치도 1부.  끝

	서울특별시품질시험소장
주무관			도로포장연구센터장
협조자
시행	도로포장연구센터-1548	(	2017.7.20.	)	접수	도로보수과-7655	(	2017.7.20.	)
우	06763	서울시 서초구 태봉로 131 서울특별시 품질시험소 도로포장연구센터	/
전화		/전송	02-3462-6710	/		/	대시민공개