순찰선(서울519호)정기검사 사진

상 가	하 가
고압펌프/연료펌프 교환	배기 매니홀드 탈거(점화플그러 교환)
아노드 교환	선저부 도색

짐블 베어링/가스켓 교환	엔진도색
드라이브밸트 교환	임펠러 교체
엔진 탈거	피스톤링 셋트 교환
그랭크축 오일간극 측정	시운전