석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지 서울 영등포구 선유로 343 선유도이야기관
건축 허가일(신고일)								준공일 2002.9.26.
건축물 소유자의 성명 서울시 서부공원녹지사업소								건축물 소유자의 주소 서울시 마포구 월드컵로 243-60(성산동)
석면건축물안전관리인 성명 박현주								석면건축물안전관리인 주소 서울특별시 영등포구 선유로 343 선유도공원관리사무소
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 2016. 6. 30.
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가				건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)
밤라이트	지하1층입구바닥, 계단, 현관, 외부바닥	1	1	1	1	1	1		0	0	0	1	0	7		낮음
3. 비고(특이사항 기재)

석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지 서울 영등포구 선유로 343 원형극장
건축 허가일(신고일)								준공일 2002.9.26.
건축물 소유자의 성명 서울시 서부공원녹지사업소								건축물 소유자의 주소 서울시 마포구 월드컵로 243-60(성산동)
석면건축물안전관리인 성명 박현주								석면건축물안전관리인 주소 서울특별시 영등포구 선유로 343 선유도공원관리사무소
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 2016. 6. 30.
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가				건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)
밤라이트	외부바닥	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	6		낮음
3. 비고(특이사항 기재)

석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지 서울 영등포구 선유로 343 선유도공원관리사무소
건축 허가일(신고일)								준공일 2002.9.26.
건축물 소유자의 성명 서울시 서부공원녹지사업소								건축물 소유자의 주소 서울시 마포구 월드컵로 243-60(성산동)
석면건축물안전관리인 성명 박현주								석면건축물안전관리인 주소 서울특별시 영등포구 선유로 343 선유도공원관리사무소
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 2016. 6. 30.
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가				건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)
개스킷	지하2층 기계실 배관	1	0	1	2	0	0		2	0	0	0	0	6		낮음
밤라이트	지하1층 바닥, 관리실 바닥	1	1	1	1	0	0		1	0	0	2	0	7		낮음
밤라이트	1층 순찰대기실, 창고, 현관, 안내센터 바닥	1	1	1	1	0	0		1	0	1	2	2	10		낮음
3. 비고(특이사항 기재)

석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지 서울 영등포구 선유로 343 선유도공원 온실
건축 허가일(신고일)								준공일 2002.9.26.
건축물 소유자의 성명 서울시 서부공원녹지사업소								건축물 소유자의 주소 서울시 마포구 월드컵로 243-60(성산동)
석면건축물안전관리인 성명 박현주								석면건축물안전관리인 주소 서울특별시 영등포구 선유로 343 선유도공원관리사무소
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 2016. 6. 30.
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가				건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)
개스킷	기계실 배관	1	0	2	2	0	0		2	0	0	0	0	7		낮음
3. 비고(특이사항 기재)