■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지 서울특별시 동작구 여의대방로16길 55(신대방동 460-19)
건축 허가일(신고일) 2000									준공일 2000.06.27
건축물 소유자의 성명 서울특별시 동작소방서									건축물 소유자의 주소 동작구 여의대방로 16길 55(신대방동 460-19)
석면건축물안전관리인 성명 허재범									석면건축물안전관리인 주소 동작구 여의대방로 16길 55(신대방동 460-19)
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 2014. 06. 25.
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가				위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)			유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)		구역의 사용 시간 (점수)
개스킷	지하1층 물탱크실배관	1	0	3	2	0	0			2	0	0	0		0	8		낮음
개스킷	지하1층 기계실배관	1	0	3	2	0	0			2	0	0	0		0	8		낮음
개스킷	지하1층 폐수처리장배관	1	0	3	2	0	0			2	0	0	0		0	8		낮음
큐비클	1층화장실칸막이	1	0	1	0	0	0			0	0	0	2		0	4		낮음
큐비클	2층화장식칸막이	1	0	1	0	0	0			0	0	0	2		0	4		낮음
텍스	2층긴급구조상황실벽	1	1	1	0	0	0			1	0	1	2		2	9		낮음
큐비클	3층남녀화장실칸막이	1	0	1	0	0	0			0	0	0	2		0	4		낮음
3. 비고(특이사항 기재) 지하1층 물탱크실(0.15) 기계실(0.23) 폐수처리장(0.24) 배관 개스킷 (총0.62) 추가 산정
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지 서울특별시 동작구 상도동 324-21
건축 허가일(신고일) 1984									준공일 1984.09.27.(1995.10.19. 증축)
건축물 소유자의 성명 서울특별시 동작소방서									건축물 소유자의 주소 동작구 여의대방로 16길 55(신대방동 460-19)
석면건축물안전관리인 성명 허재범									석면건축물안전관리인 주소 동작구 여의대방로 16길 55(신대방동 460-19)
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 2014. 06. 26.
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가				위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)			유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)		구역의 사용 시간 (점수)
텍스	2층구급대기실,복도,체력단련실천장	1	1	1	0	0	0			0	0	0	2		0	5		낮음
텍스	2층 센터장실천장	1	0	1	0	0	0			0	0	1	2		0	7		낮음
3. 비고(특이사항 기재) 지하1층 보일러실 배관 개스킷(2013.5.9.)- 보일러 교체공사
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]