	개봉고가차도 정밀점검용역 선로지장작업 계획서

수도권서부본부 시설처 박재환(☎02-2639-3803)

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 서울교(안전성검토포함) 외 3개소 정밀점검용역

나. 사업내용 : 본 과업은 “시설물의 안전관리에 관한 특별법(이하 ”시특법“이라 한다)”에 따른 정밀점검으로서 경험과 기술을 갖춘 자가 육안이나 점검기구 등으로 검사하여 내재되어 있는 위험요인을 조사하여 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

2. 작업계획 일반

가. 작업개요

1) 사업내용과 동일

현장사진	현장사진
관련도면	관련도면

나. 철도차량운행시설물 사용중지 내역

1) 각 열차사이 차단 : 해당없음

2) 전차선 단전 : 해당없음

3) 고압배전선로 단전 : 해당없음

4) 신호보안장치사용중지  : 해당없음

5) 각 열차 사이 신호보안장치 사용중지 : 해당없음

6) 경보기일시사용중지(지장 건널목) : 해당없음

다. 열차서행운전(일시, 구간, 서행사유, 서행속도) : 해당없음

라. 운전취급변경사항

1) CTC 취급 : 해당 없음

2) LOCAL 취급 : 해당 없음

3) 반대선 운전 :  해당 없음

4) 폐색변경 (폐색합병, 대용폐색) :  해당 없음

3. 작업관계자

가. 시행부서장 : 수도권서부본부장(시설처장)

나. 작업책임자

1) 공사관리관 : 서울특별시 강서도로사업소 시설보수과 : 윤동원 (02-2657-7976)

2) 사업책임자 : (주) 삼림엔지니어링 최호진 (*************)

3) 작업책임자 : (주) 삼림엔지니어링 차익형 (*************)

다. 철도운행안전관리자 또는 운행안전협의담당자

1) 철도운행안전관리자 신해철(*************)

라. 전기안전관리자 : 해당없음

마. 열차감시원

1) (주) 삼림엔지니어링 류국현(*************)

2) (주) 삼림엔지니어링 김성민(*************)

4. 동원장비 : 해당없음

5. 공사기간 : 2017. 07. 12. ~ 2016. 07. 13 (2일중 1일)

6. 안전조치사항

가. 작업에 투입되는 장비는 사전점검을 철저히 이행하고 작업은 반드시 작업책임자 입회 후 시행한다.

나. 작업책임자는 작업시행 전, 중, 후 관계자와 작업협의 및 운전정보교환 철저

다. 각종 안전표지, 안전휀스 또는 안전띠를 설치한 후 작업을 시행하고, 공사용 자재는 운행하는 열차에 저촉되지 않도록 건축한계외방에 적치한다.

라. 작업책임자는 안전시공을 위한 안전확보계획 수립 후 작업을 시행하고, 작업원(작업자, 열차감시원, 임시관리원)에 대한 안전교육 철저 이행

마. 작업책임자는 반드시 현장 작업개소에는 열차감시원, 지장건널목에는 임시관리원을 배치하여 열차안전운행을 확보한다.

바. 작업책임자는 작업승인시간을 준수하고, 작업지연 예상시 사전에 관계역장에 통보하여 가장 안전한 조치를 취한다.

사. 전차선 급/단전과 접지설치 및 철거시 관계자간 사전협의를 철저히 하고 전차선 급전시간 중에는 전차선로 관련 작업금지 철저 이행

아. 작업책임자는 급/단전계통 파악 철저 및 급/단전 구분개소에서는 작업금지 철저 이행

자. 작업책임자는 인접선 열차운행에 주의하여 작업하고, 현장관리에 철저를 기하여 기존시설물에 손상이 없도록 한다.

차. 작업책임자는 열차운행선을 지장 또는 지장할 우려가 있는 작업시마다 반드시 관계자와 안전관리에 필요한 내용을 철저히 협의한다.

카. 작업책임자는 동일 차단구간에서 토목궤도 및 신호작업 등 다른 작업과 병행 작업시 상호간 작업구간, 작업내용, 작업방법, 장비의 사용 및 이동에 관한 사항을 철저히 협의하여 각종 사고예방에 만전을 기한다.

타. 작업완료 후 선로 변 정리정돈 철저 및 장비작업 후에는 장비를 선로에서 상당거리 이격유치 철저 이행(전도우려)

파. 작업책임자는 이례사항 발생에 대비한 응급복구체제를 확립하고,이례사항 발생 시 “철도건설사고보고 및 처리지침” 준수

하. 철도공사의 “열차운행선로지장작업업무세칙” 철저 이행

7. 철도운행안전관리자 자격증(사본)