선암지하차도 인수인계관련 정비필요사항

(DOWN RAMP, 우측)

1. 위치도

정비필요 지점

2. 지적사항 및 현장사진

- DOWN RAMP(우측) : 가드레일구간과 보도구간의 선형이 불일치(돌출된 형태)하여, 주행 차량과 보도이용자간 안전사고 우려

차량진행방향

차량진행방향