설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			서초구 도로과-4064호			담당자	이기웅	요청일자		’19. 3. 12.
사업명		잠원동 뉴코아 주변 노후보도정비공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 서초구 잠원로 36~신반포로33길 15 , 잠원로 46-4~46-38 - 규모 : 보도블록 포장 8.91a, 보차도경계석 L=221m
		사업 기간		2019. 3. ~ 2019. 9.
		발주자		서초구(도로과)
		용역사		자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	공통사항				- 각종 시설물 주변 및 가장자리 정밀시공 철저 (마감블록 사용 기준 준수 등) - 보도 가장자리 포장공사시 조각블록 발생 유의 시공 - 횡단보도 앞에 빗물받이 설치 금지 - 볼라드 설치시 30cm 전면에 (점형)점자블록 1매 설치 - 보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%) - 보도공사 실명제 표지판 설치계획 반영 준수(도면작성 등)				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
					- 시각 장애인용 음향신호기(설치 예정 포함) 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기				•보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(‘15.4.)
					- 투수블록 포장시 포장자재등급(3등급)·줄눈 및 투수기층 입도 등 관련기준 적용				•투수블록 성능유지를 위한 세부추진계획(‘18.2.)
2	기타				- 보도포장 전문교육이수자 공사배치 - 보행안전도우미 설치 도면 작성 - 보도 Closing11 이행 철저				•「보도블록 10계명」
행정 사항	- 당해 보도공사의 정밀시공 및 관련 시방서 준수여부 등 현장 지도점검은 공사 중 관할 자치구 도로관리부서에 의뢰하여 지도점검을 받을것 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 활용 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/specifications#list/1