설계경제성 심사 신청(서식)

실시설계경제성(VE) (심사 □심사제외) 신청서

시청(2)역 외 1역 내진보강 시설물 이설공사 실시설계용역에 대하여 다음과 같이 설계경제성 (심사 □심사제외)를 신청합니다.

1. 사 업 명 : 시청(2)역 외 1역 내진보강 시설물 이설공사 실시설계용역

2. 사업개요

○ 주 용 도 : 운수시설(철도시설)

○ 부지면적 :        -

○ 규    모 : 시청(2)역/지하3층, 양천구청역/지하2층

3. 위    치 : 지하철2호선 시청역, 양천구청역

4. 공 사 비 :  46,000 백만원

○ 입찰방법 : 총액입찰

○ 총사업비 : 용역비(설계 800백만원), 공사비 46,000백만원, 등

5. 용역기간 : 2018. 6. 14 ~ 2018. 10. 11 (착수일로부터 120일간)

6. 설계 공정률(%) : 80% (VE심사일까지 설계내역서는 XML 제출하여야함)

※ 실시설계VE 심사 시기는 공사원가 작성 이후로 계약심사과와 일정 별도 협의

7. 설계상 특기사항

- 지진재난에 대비 기존 지하철의 대합실 및 승강장 기둥에 대한 내진보강공사(토목별도공사)에 따라 보강대상기둥과 관련된 천정과 벽체, 기둥마감제의 철거와 신설계획, 그에 따른 각종 설비시설물과 지장물의 이설 및 신설계획을 수립하는 용역임.

붙    임 : 1. 설계경제성 심사 대상사업 현황 1부

2018  .   09.

신청부서 :  서울교통공사 건축처

서울시 계약심사과장 귀하

설계경제성(VE) 심사 대상사업 현황

□ 시설계획도

시청(2)역

양천구청역

□ 위치도

시청(2)역

양천구청역

□ 사업현황

○ 공사개요 :  내진보강공사에 따른 건축마감재 및 각종 설비시설물의 철거, 이설 및                 신설공사

○ 위    치 :  지하철2호선 시청역, 양천구청역

○ 총공사비 :  46,000 (백만원)

○ 공사기간 :  2019. 2.     ~   1019. 2

□ 주요 공법

□ 분야별 공사비 규모

분야	공사물량	공사비(백만원)	비율(%)
건축	1식	10,181	22.13
기계	1식	11,047	24.02
전기	1식	9,177	19.95
정보통신	1식	7,428	16.15
전자	1식	707	1.54
PSD	1식	1,058	2.30
소방	1식	4,640	10.09
안내표지판	1식	991	2.16
지정폐기물	1식	771	1.68
계		46,000	100

□ 추진경과(인가, 허가, 승인 등 행정절차 중심으로 작성)

○ 2018  .  06.  05 : 설계용역계약

○ 2018  .  06.  14 : 설계용역착수

○ 2018  .  08.  09 : 중간설계보고

○ 2018  .  09.  10 : 설계경제성(VE)심사신청

□ 총사업비 현황

○ 총사업비 :   46,800 백만원

○ 공 사 비 :   46,000 백만원

○ 기    타 :      800 백만원

□ 행정절차 이행 완료여부

○ 인.허가 대상공사 아님