설계도서 검토의견

□ 공사명 : 길음삼부아파트 급수배관 교체공사

설계도서 검토 후 아래와 같은 의견이 있으니 재검토하여 설계도서를     수정한 다음 배관 교체공사가 이루어지기를 바랍니다.

[공사원가계산서]

1. 부가세 별도로 되어 있음

☞ 부가세 포함하여 총공사비 작성 바람

[01 옥외공동구 배관공사]

1. 배관용 스테인리스 강관(SUS관, D200×4T) 22M

배관용 스테인리스 강관(SUS관, D150×3.5T) 77M

배관용 스테인리스 강관(SUS관, D125×3.5T) 82M

배관용 스테인리스 강관(SUS관, D100×3T) 182M

배관용 스테인리스 강관(SUS관, D25×3T) 9M

☞ 재료비만 기재되어 있는 사항을 일위대가 수정하여 노무비도 포함 바람

2. 배관공(일반공사 직종) 72인

보통인부(일반공사 직종) 30인

☞ 별도로 배관공 및 보통인부를 적용 하였으나 제외하여 주시고, 배관공 및

보통인부가 투입된 공종이 있으면 공종별로 적용 바람

[02 입상 배관공사]

1. 배관용 스테인리스 강관(SUS관(K-TYPE), D60) 33M

배관용 스테인리스 강관(SUS관(K-TYPE), D50) 78M

배관용 스테인리스 강관(SUS관(K-TYPE), D40) 62M

배관용 스테인리스 강관(SUS관(K-TYPE), D30) 46M

배관용 스테인리스 강관(SUS관(K-TYPE), D25) 31M

☞ 재료비만 기재되어 있는 사항을 일위대가 수정하여 노무비도 포함 바람

2. 물용갑압변(D15) 수량 600개, 단가 50,000원

☞ 수량을 598개로 수정하고, 단가는 물가자료는 46,000원이고, 유통물가는            45,000원 이므로 검토 요청함

3. 배관공(일반공사 직종) 63인

보통인부(일반공사 직종) 13인

☞ 별도로 배관공 및 보통인부를 적용 하였으나 제외하여 주시고, 배관공 및

보통인부가 투입된 공종이 있으면 공종별로 적용 바람

[03 지하층 배관공사]

1. 배관용 스테인리스 강관(SUS관, D150×3.5T) 9M

배관용 스테인리스 강관(SUS관, D125×3.5T) 95M

배관용 스테인리스 강관(SUS관(K-TYPE), D100) 57M

배관용 스테인리스 강관(SUS관(K-TYPE), D80) 21M

배관용 스테인리스 강관(SUS관(K-TYPE), D60) 22M

배관용 스테인리스 강관(SUS관(K-TYPE), D60) 30M

배관용 스테인리스 강관(SUS관(K-TYPE), D25) 2M

☞ 재료비만 기재되어 있는 사항을 일위대가 수정하여 노무비도 포함 바람

2. 배관공(일반공사 직종) 44인

보통인부(일반공사 직종) 21인

☞ 별도로 배관공 및 보통인부를 적용 하였으나 제외하여 주시고, 배관공 및

보통인부가 투입된 공종이 있으면 공종별로 적용 바람

[04 펌프실 배관공사]

1. 배관용 스테인리스 강관(SUS관, D200×4T) 34M

배관용 스테인리스 강관(SUS관, D150×3.5T) 5M

배관용 스테인리스 강관(SUS관, D100×3T) 10M

☞ 재료비만 기재되어 있는 사항을 일위대가 수정하여 노무비도 포함 바람

2. 배관공(일반공사 직종) 18인

보통인부(일반공사 직종) 7인

☞ 별도로 배관공 및 보통인부를 적용 하였으나 제외하여 주시고, 배관공 및

보통인부가 투입된 공종이 있으면 공종별로 적용 바람

[05 상수도인입 배관공사]

1. 배관용 스테인리스 강관(SUS관, D150×3.5T) 55M

배관용 스테인리스 강관(SUS관, D125×3.5T) 45M

배관용 스테인리스 강관(SUS관(K-TYPE), D60) 5M

배관용 스테인리스 강관(SUS관(K-TYPE), D13) 51M

☞ 재료비만 기재되어 있는 사항을 일위대가 수정하여 노무비도 포함 바람

2. 배관공(일반공사 직종) 26인

보통인부(일반공사 직종) 11인

☞ 별도로 배관공 및 보통인부를 적용 하였으나 제외하여 주시고, 배관공 및

보통인부가 투입된 공종이 있으면 공종별로 적용 바람

[06 옥외소화전 배관공사]

1. 배관용 스테인리스 강관(SUS관, D80×3T) 66M

☞ 재료비만 기재되어 있는 사항을 일위대가 수정하여 노무비도 포함 바람

2. 배관공(일반공사 직종) 7인

보통인부(일반공사 직종) 3인

☞ 별도로 배관공 및 보통인부를 적용 하였으나 제외하여 주시고, 배관공 및

보통인부가 투입된 공종이 있으면 공종별로 적용 바람

[07 철거 배관공사] 이상 없음