설계도서 검토내용 및 설계자 의견요청서

공사명: 시조사삼거리 교차로구간개선 (청량리제1고가 성능개선포함)공사

1. 상부공 수량산출은 하였으나 내역서에 누락 반영

- 교면방수 재설계시 저렴한 단가만으로 설계보다는 현장여건 및 LCC(Life Cycle

Cost) 감안하여 반영하여 주시고 배수공도 반영하여 주시기 바람.

- 스라브 거푸집 설치시 하부에 철로에 의해 일반 동바리 설치가 불가능하여

현장여건에 맞는 설계가 필요함.

- 과선해체공법 사용불가에 따른 대체공법 선정요청

2. 기존교대 안전성 검토요청

- 신규 교좌장치 설치시 기존교대의 무근(설계자의견)으로 그 부위에 대한

상세도 요청

- 기존교량 슬라브 철거후 기존교대에 대한 현장 합동점검시 참석요청

- 기존교대에 대한 안전성 의견 요청