공 사 설 계 검 토 서

건 명		2020년 토목건축 시설물정비공사		요청기관(부서)	영등포아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2020. 3. 18.		공 사 금 액	금239,903천원
계약방법		-		검 토 금 액	금235,345천원 ( 감4,558천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 콘크리트 균열보수 150m - 강재창호설치 30개 - 타일압착붙임 100㎡ 외 다수
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 기계터파기 효율(E) 조정 : 0.3 → 0.65(주택가 지역 제외) - 보차도경계석(화강석) 설치 : 2020년 표준품셈 적용 - 그라인딩 : 자재단가 조정 - 측구수로관부설, 제거 : 기계경비 중복으로 삭제 - 건설폐기물 처리비, 운반비 중복 계산으로 엑셀수식 수정 ○ 공종명 조정 - 용접식 난간 설치 : 용접식 난간(주자재 제작) 설치 - 타일압착붙임 : 타일압착붙임(0.04~0.1이하)			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망