설계심의 결과에 대한 조치내용

○ 사 업 명 : 어린이공원 노후시설 정비공사

○ 위    치 : 비둘기, 더부리, 대무, 범바위어린이공원

○ 사업내용 : 공원내 노후된 어린이놀이시설을 『어린이놀이시설 안전관리법』에 적합한 시설물로 교체

연번	설계심의 내용	조 치 내 용	반 영
1	◦ 예산범위 내에서 유아전용 모래놀이터 및 음수전 설치 검토	◦ 범바위어린이공원내 음수전설치	반영
2	◦ 조합놀이대는 놀이기능은 다양하고 디자인은 단순한 것으로 교체하여 설치 검토 (범바위·비둘기·대무)	◦ 조합놀이대의 놀이기능이 다양해지면(미끄럼틀, 오르기 등) 안전거리를 추가로 확보해야 하나(미끄럼틀은 2m이상의 안전거리를 확보해야 함) 공원내 추가로 안전거리를 확보할 공간이 없음	미반영
3	◦ 비둘기 어린이공원 - 평의자 대신 등의자로 설치하되 디자인은 단순한 것으로 설치	◦ 평의자를 디자인이 단순한 등의자로 교체	반영
4	▶ 더부리 어린이공원 - 운동시설 색깔은 기와진회색으로 통일하고, 잔디보호책 소재는 목책 등 자연친화적 소재로 하고 디자인은 단순한 것으로 설치	◦ 운동시설은 기와진회색으로 통일함 ◦ 잔디보호책은 원주경계목으로 변경	반영