설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강동구청

○ 사  업  명 : 생활주변 자투리땅 녹화

○ 사  업  비 : 300,000천원(설계비 10,245, 공사비 289,755)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 내부심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

[암사동 산48-7, 명일초교 주변]

□ 휴게시설 설치가 필요하다면, 기존 버즘나무 제거보다는 인접한 청단풍

이식 후 이용행태 등에 지장이 없도록 할 것.

[고덕동 가로공원(고덕동 33, 고덕동 304)]

□ 기존 수목 정비계획은 제거율이 과도하므로 건전한 숲 환경 조성을 위해

피압목, 불량목 위주로만 정비할 것.

□ 기존 수목에 대한 이식은 B25 이하인 수목에 대하여 필요한 경우 시행할 것.

□ 기존 노후 녹지대를 정비하는 사항으로 일조여건, 답압 등 훼손원인에 대한

근본적인 해결방안을 설계에 반영할 것.

- 일조여건 개선, 토양환토, 우배수시설 정비 등

□ 회양목, 철쭉류 위주의 획일화된 식재패턴은 지양하고 화살나무, 좀작살,

조팝나무 등의 키큰관목 등을 혼식하여 기존 수목(교목)과 어우러진 다층

구조 패턴의 녹지로 조성할 것.

□ 비비추, 맥문동 외 계절별 볼거리가 있는 초화류를 추가 식재할 것.

- 봄, 여름, 가을 초화류와 겨울철 대비 상록성초화류 추가 반영

(구절초, 범부채, 서양제비꽃, 줄사철 등)

- 맥문동 전면 식재지에는 꽃무릇 등의 구근류를 적정비율 혼식

□ 고덕동 304번지상 생울타리 식재시 쥐똥나무 외 화살나무, 황매화를

일정비율 혼식하여 변화감있게 식재할 것.

□ 녹지경계석의 노출면은 버너마감 처리할 것.

□ 투수블럭 포장구간은 톤다운 컬러를 활용하고 인접 포장구간과 조화를 이루도록 할 것.