설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 금천구청 공원녹지과

○ 사  업  명 : 공개공지 되살리기

○ 사  업  비 : 120,000천원(설계비 : 5,751, 공사비 : 114,249)

※ 추후 대상지 1개소 별도 선정하여 추진예정(30,000천원)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 자체심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

[공통사항]

○ 공개공지 되살리기사업 취지에 맞게 시민편의를 위한 휴게시설을 정비하고 시민들에게 도심속 열린쉼터를 조성

○ 공개공지 유도안내판 제작요령을 준수하고 눈에 잘 띄는 곳에 설치

- 규격 및 재질 : 450x600x1,500, 자연친화적소재

- 도면상 위치 표시

○ 대상지가 보도와 인접하므로 공사시「보도블록 10계명」을 준수하여 시민 보행불편을 최소화

○ 예산 상 공개공지의 일부분만 녹화가 가능하므로 향후 소유자가 자발적으로 녹화를 시행할 수 있도록 지속적으로 협의

심  의  내  용

[뉴T캐슬]

○ 도심경관을 위하여 원지반에 수목을 식재하는 방법을 강구하고 모든 플랜터를 H400으로 조정

○ 안전 상 바닥분수 위 플랜터는 지반 하부에 미치는 영향을 고려하여 구조안전진단을 통하여 설치여부 검토

○ 휴게공간 확보를 위하여 플랜터에 앉음 기능을 추가검토

○ 붉은 계열의 홍띠, 영산홍, 자산홍 외 수종의 다양화 검토

[롯데IT캐슬]

○ 벚나무 하부는 그늘이 생기므로 음지수종을 식재

○ 영산홍 외 수종의 다양화 검토

[스타밸리]

○ 도심경관을 위하여 플랜터를 H400으로 조정하고 주변 재질과 조화될 수 있도록 화강석 판석으로 통일

○ 보행불편을 초래할 수 있는 띠녹지녹화POT 제외

○ 계절별 관상이 가능한 수종으로 변경 식재

[파트너스타워]

○ 보행 동선에 맞게 건물 출입문 앞으로 투수블록 포장 위치 조정

○ 띠녹지 내 벚나무 하부는 그늘이 생기므로 음지수종을 식재