설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 광진구청

○ 사  업  명 : 도시구조물 벽면녹화

○ 사  업  비 : 100백만원(도면작성비 4, 공사비 96)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2015. 3. 24.(화)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

□ 강변역

◦ 플랜터 벽돌 마감을 단일칼라로 하며 건물과 이질적인 경관이 되지 않도록 처리할 것

◦ 황금측백은 경관 조화가 어려우니 변경 할 것

◦ 덩굴식물은 관목에 인접하여 식재 시 관목과의 경쟁으로 초기생장이 어려우므로 관목은 식재하지 않거나 초화류를 식재하고, 덩굴식물 활착 이후 유지관리 시 관목으로 보완식재 할 것.

단, 초기 관목식재가 불가피할 경우 수목규격을 낮추어 경합을 최소화하고 덩굴식물생육에 지장이 없도록 적절한 간격을 유지하여 식재

□ 강변역

◦ 담장 상부에 영춘화 도입 검토

□ 공통사항

◦ 가로변 보도와 연계시행되는 공사이므로 사업 추진시 관련 절차(보도브럭 10계명, 보행 안전도우미, 유효보도폭 확보 등)를 충분히 숙지한 후 시행.

◦ 설계심의 및 자체 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 재배정 요구.