설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 구로구청

○ 사  업  명 : 에코스쿨 조성(구로남초. 영서초, 오남중)

○ 사  업  비 : 400,000천원(설계비 27,654, 공사비 372,346)

○ 심의주관부서 : 조 경 과

○ 심 의 구 분 : 외부심의

○ 심 의 결 과 : 재 심 의

심  의  내  용

□ 구로남초 등 3개교에 반영된 옥상녹화 계획 : 재심의

-  “서울시 옥상녹화 지침”을 참조, 하중에 적합한 녹화패턴, 녹지면적 비율 등을 재검토하여 지속가능하고 학생들의 생태학습이 가능한 공간으로 조성할 것.

- 학교별 주제가 있는 옥상녹화 계획을 수립할 것.

[구로남초]

□ 초등학생의 이용행태와 효율적인 야외학습 등을 고려하여 보행공간의 포장소재를 변경할 것.

□ 복잡한 동선으로 인한 녹지분할을 최소화하여 아교목과 키큰관목 및 키작은 관목 등을 활용한 다층구조 패턴의 녹지를 조성할 것.

□ 중앙부의 로프화단을 볼륨감있는 관목, 사초류 및 초화류 등을 활용한 테마화단으로 조성하여 초화류 관찰을 통한 자연학습 공간으로 조성할 것.

□ 화단 경계소재는 보다 지속가능한 소재로 변경할 것.

□ 소나무 식재지 하부 판석포장은 제외할 것.

□ 남천 등 중부지방 기후특성상 동해우려가 있는 수종은 제외할 것.(낙상홍 등으로 대체)

□ 조형파고라 등 시설물은 이질감이 덜하고 초등학교에 맞는 디자인으로 교체할 것.

□ 이용수요 등을 고려하여 자연학습장 내 파고라 하부 등 휴게시설의 설치 규모를 줄일 것.

□ 식재수목에 대한 수목표찰, 도시녹화 시행지 안내판과 공간별 안내시설을 적절히 설치하여 학생 스스로 관찰을 통한 자연학습이 가능하도록 할 것.

[영서초]

□ 기존녹지가 텃밭의 배경과 농작활동시 그늘을 제공할 수 있는 공간으로 활용될 수 있도록 조성

□ 텃밭 조성시 농작활동이 가능하도록 공간을 구성하고 일조여건과 배수 등을 고려하여 이랑, 고랑 등을 설치할 것.

□ 입구 화단 학교숲 조성지는 컨셉에 맞게 기존 수목과 조화 등을 고려하여 아교목과 키큰관목 및 키작은 관목을 다층구조 패턴으로 식재할 것.

□ 소나무 하부 산철쭉은 제외하고 사초류 또는 줄사철 등으로 변경할 것.

□ 건물 전면 화단내 의자설치시 초등학생의 이용편의를 고려한 높이를 적용할 것.

□ 식재수목에 대한 수목표찰, 도시녹화 시행지 안내판과 공간별 안내시설을 적절히 설치하여 학생 스스로 관찰을 통한 자연학습이 가능하도록 할 것.

[오남중]

□ 자연학습장 조성부지는 기존수목과 조화를 이루는 다층구조의 식재패턴으로 조성하되 동선 주변 등 시인성이 높은 곳에는 교재식물과 계절별 볼거리가 있는 초화류 등을 식재할 것.

□ 남천은 중부지방 기후특성상 동해우려가 있으므로 낙상홍 등으로 변경할 것.

□ 기존 화단의 원주목 경계는 제외할 것.