설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 금천구청

○ 사  업  명 : 도시구조물 벽면녹화

○ 사  업  비 : 70백만원(도면작성비 3, 공사비 67)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2015. 3. 24.(화)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

□ 남부순환로 구조물

◦ 등반보조재는 경관를 고려하여 세로방향만으로 변경

◦ 능소화 사이 인동덩굴을 혼합하여 변화감을 주도록 할 것

(10 : 2)

□ 가산로

◦ 가산로 대상지는 당초계획에 없던 대상지이고 구 도로에 해당되므로 구비를 확보하여 추진토록 할 것

□ 공통사항

◦ 가로변 보도와 연계시행되는 공사이므로 사업 추진시 관련 절차(보도브럭 10계명, 보행 안전도우미, 유효보도폭 확보 등)를 충분히 숙지한 후 시행.

◦ 설계심의 및 자체 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 재배정 요구.