설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강남구청 공원녹지과

○ 사  업  명 : 생활주변 자투리땅 녹화사업

○ 사  업  비 : 89,000천원(설계비 : 3,000, 공사비 : 86,000)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 내부심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

[동부도로사업소 앞]

○ 구조물 벽면 환기시설로 인하여 식재가 제한적이므로, 환기시설 위치를 고려하여 수목식재

○ 또한, 바닥 환기구 주변 잔디식재는 생육이 어려우므로 회양목(관목류)을 식재하여 차폐

심  의  내  용

[미성1차아파트 앞]

○ 기 조성된 주목을 정리한 후 수목식재

○ 적정 일조량이 확보되는 바, 2가지 수종(눈주목, 남천)의 식재계획은 단조로울 수 있으므로, 수종의 다양화 검토

○ 또한, 수종 선택시 화단 폭과 토심 등 물리적 식재환경을 고려하여 생장에 지장이 없는 수종을 선택

※ 눈주목(천근성), 남천(심근성)

[영동대교 집입도로 녹지]

○ 도로변은 내공해성에 강한 수종으로 식재

※ 조팝나무는 내공해성에 약함.

○ 경사면은 잔디의 생장이 어려우므로, 경사면 활착이 용이하고 토사유출 방지를 위하여 조팝나무나 철쭉류(지피식물) 식재