설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 금천구청

○ 사  업  명 : 시흥동 보호수 주변정비

○ 사  업  비 : 38,000천원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 자체심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

□ 목재 데크 설치시 보호수의 생육을 고려하여 경계부 데크 면적을 줄이고

화단 면적을 확장 검토

□ 데크 마감시 뒤쪽 보호수 맞닿은 부분이 습기 등으로 부후되지 않도록

경계석 등 재료분리를 검토하여 설치할 것.

□ 목재색은 자연스러운 원래 목재색상 유지.

□ 등의자 설치는 보행 동선 등을 고려하여 충분한 간격을 유지하여

설치할 것(필요시 수량조정)

□ 보호수 주변은 맥문동 같은 초화류로 피복할 것.

□ 보호수 뒤편(의자설치 반대방향)에도 사람이 접근할 수 없도록

휀스 설치 등 조치 필요