설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 은평구청

○ 사  업  명 : 생활주변 자투리땅 녹화

○ 사  업  비 : 41,000천원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 내부심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

[구산동 182-25]

□ 적벽돌 플랜터는 녹지중심의 경관제공을 위해 톤다운된 색채 반영

□ 회양목 식재는 열식 제외하고 엣지부분을 중심으로 아메바형으로 군식

□ 황금사철나무는 전체적인 조화를 위해 조팝나무로 변경하고 보도 주변은

키작은 관목을 아메바형태로 군식할 것.

□ 초화류 식재시 계절성과 겨울철 경관을 고려할 것.

[증산동 241-14]

□ 녹지대 경계에 식재된 기존 회양목 열식과 연계하여 회양목 추가식재하여

아메바형태로 조성할 것.

□ 개쉬땅, 황금사철 등 키큰관목은 녹지대 안쪽으로 군식할 것

□ 보도부분이 향후 차도로 이용될 예정이므로 차량이 합류되는데 시야를 저해

하지 않도록 엣지부분에는 초화류나 낮은 관목을 식재할 것.

□ 주차장측 녹지는 규모가 작으므로 수종을 단순화시켜 군식할 것,

□ 맥문동 식재지에는 구근류(꽃무릇, 튤립 등) 일정비율로 혼식할 것.

□ 향후 도로로 이용될 경우 지장수목이 될 우려가 있는 녹지 경계부 기존

회양목은 녹지내로 이식하여 활용할 것.

[진관동 298-13]

□ 자투리 녹지내 주민 휴식공간은 주민 의견 및 향후 이용율을 고려하여 기존

녹지 훼손을 최소화하는 범위에서 시행할 것.

- 단독의자 4조 보다는 평이한 디지인의 평의자 또는 등의자로 2조 설치

- 주민 휴식공간 설치하는 경우 바닥포장 소재는 표면이 매끄러운 소재로 변경하고 디딤석간 간격을 좁혀 설치할 것.

□ 안전휀스 앞 경계식재용으로 사철나무와 황금사철나무를 일정 패턴으로

구간식재할 것.

□ 군식용으로 계획된 황금사철은 수종을 개쉬땅나무나 조팝나무로 변경할 것.