설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강서구청

○ 사  업  명 : 에코스쿨 조성(한서고 등 3개교)

○ 사  업  비 : 430,000천원(설계비 21,517, 공사비 408,000)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 외부심의

○ 심 의 결 과 : 재심의 및 조건부 가결

심  의  내  용

[한서고] : 조건부 가결

□ 외곽부 토양유실이 심한 곳은 맥문동 등 지피류를 피복할 것.

□ 목재데크는 설치규모를 축소하여 맨홀과 기존 느티나무를 감싸는 형태로 1개소만 조성하고 앉음벽은 데크 외곽부에 설치할 것.

□ 텃밭이 부지 입구 주변에 위치해 있어 휴경기 등에 경관을 저해하지 않도록 아래사항을 반영할 것.

- 텃밭 경계부 포장설치

- 텃밭 외곽부나 중간에 볼륨감있는 관목을 군식

□ 텃밭의 규모를 축소하고 초화류원의 면적을 늘릴 것.

□ 초화류원에는 교재식물과 사계절 볼거리가 있는 다년생 초화류를 중심으로 식재할 것.

□ 수목 및 초화류 식재지의 과도한 엣지시설은 제외하고 기존 수목과 어우러진 다층구조 패턴의 자연스러운 녹지형태로 조성할 것.

- 진입부 주변 관목식재지의 엣지시설 제외

- 초화류 식재지의 경계목 엣지 제외

- 평의자 주변으로 아교목이나 키큰관목 식재후 하부식생으로 초화류 식재

□ 진달래는 식재후 생육활착이 떨어져 하자발생 우려가 크므로 황매화, 조팝나무, 낙상홍 등의 키큰관목으로 변경할 것.

□ 장미아치 주변에는 인동덩굴, 큰꽃으아리 등을 추가 식재할 것.

□ 도시녹화 시행지 안내판, 공간별 이용안내판 및 수목표찰 등 적절한 안내시설을 설치할 것.

[경서중] : 재심의

□ 에코스쿨 조성사업의 취지를 고려하여 과도한 포장과 잔디식재 규모를 줄이고

지속가능한 다층구조 패턴의 녹지공간이 조성될 수 있도록 재검토할 것.

[방화초] : 조건부 가결

□ 마운딩 녹지의 조성계획을 재검토할 것.

- 화살나무, 눈주목 – 잔디 – 맥문동 – 모과나무의 배식은 키큰 나무(모과나무 등)를

중심으로 키큰관목(흰말채, 낙상홍, 화살나무 등)과 키작은관목, 초화류 순의

배식으로 변경하여 다층구조 패턴의 녹지로 조성

- 사업부지 외 지역과의 구분을 위해 반영한 마운딩 처리와 해미석 포장은

초등학생의 이용을 고려 다른 소재 변경

□ 현재 계획된 초화류 식재지와 잔디식재지의 조성계획을 재검토할 것.

- 부지 외곽 측에는 건물의 위압감 완화와 경관개선을 위해 녹음수 등 키큰

나무 식재

- 산책 및 관찰동선을 단순하게 조성하고 동선 주변 시인성이 높은 곳에

교재식물 및 사계절 볼거리를 제공하는 다년생 초화류 등 식재

- 겨울철 경관을 고려하여 초화류 식재지 내 주요지점에 볼륨감 있는 사초류,

관목류 등 군식

- 공간구획을 위한 경계엣지 설치를 제외

□ 초등학생의 행통특성과 향후 지속가능한 유지관리를 위해 목재데크 및 디딤석 포장은 투수성 포장으로 교체할 것.

□ 에코스쿨 조성사업 취지를 고려하여 과도한 포장(디딤석)과 잔디식재 규모는 최소화할 것.

□ 살구나무는 집중적인 유지관리가 필요한 수종이므로 학교의 유지관리 등을 고려하여 왕벚나무 등 다른 화교목으로 변경할 것.

□ 기존 텃밭은 효율적인 농작활동을 위해 일정규모로 구획하여 이랑과 고랑을 조성할 것.

□ 휴경기 및 겨울철 경관을 고려하여 텃밭 외곽부나 중간에 볼륨감 있는 관목을 군식할 것.

□ 회양목은 띠형태의 식재를 제외할 것.