설계심의 결과

○ 요구기관 : 금천구

○ 사 업 명 : 금천구 호압사 보호수 정비(주민참여)

○ 사업대상 : 금천구 보호수 일대

○ 사 업 비 : 금45백만원

○ 심의일자 : 2017.04.11.(화)

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

[서18-5 보호수]

❍ 사업변경 내용에 대해서는 제안자의 사업 동의서를 징구한 후 시행

❍ 수간 하부 돌출된 부분은 뿌리가 훼손되지 않는 범위 내에서 토사를 절취하는 것을 검토

[서18-2 보호수]

❍ 협소한 공간에 별도 벤치를 설치하는 것보다 인접 쇼핑몰 앞 낮은 구조물을 활용하여 쉴 수 있도록 데크(폭 400mm 이내 판재로 설치) 설치 (쇼핑몰 건물주와 협의 추진)

[서18-3 보호수]

❍ 보호수 주변으로 외부 목재휀스와 내부 철재휀스 등 2중으로 설치되어 있어 불필요한 내부 스테인레스 휀스 철거가 필요

❍ 보호수 주변 노출지역에 맥문동 등 보식

❍ 보호수 안내판 교체시 다국어 안내판으로 설치(예시 참조)

[서18-4 보호수]

❍ 보호수 주변으로 목재휀스를 설치하거나 또는 사철 등 키큰 관목를 식재하여 보호수 생육공간과 휴식공간의 구분이 필요

❍ 벤치 등 시설물 노후로 전반적인 정비가 필요

[공통사항]

❍ 위와 같이 시행시 예산이 부족할 것으로 예상되므로 우선순위를 선정하여 2017년 사업을 시행하고 잔여부분은 2018년 예산을 반영하여 추진

❍ 목재 휀스 및 등의자 설치시 서울시 공공시설 디자인 가이드라인 인증제품 참조

❍ 시설물 색채는 기와진회색으로 색채코드를 명기하여 주문 발주