문서번호	조경과-13979
결재일자	2019.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장

가로수 생육환경 개선(서대문구) 설계심의 결과보고

2020. 3.

푸른도시국

조  경  과

가로수 생육환경 개선(서대문구) 설계심의 결과보고

가로수 생육환경 개선사업(서대문구)에 대해 설계심의[자체]를 시행하고,

그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 2020년 가로수 생육환경 개선사업(서대문구)

❍ 위    치 : 서대문구 세검정로, 증가로, 연희로

❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.

❍ 사업금액 : 금20,000천원

❍ 사업내용 : 가로수 식재 12주 및 보호판 교체 등

- 세검정로 : 이팝나무(R15) 2주 식재

- 증 가 로 : 위험 가로수 2주 제거 및 이팝나무(R15) 6주 식재

- 연 희 로 : 고사목 1주 제거 및  이팝나무(R15) 4주 식재

사업대상지 현황사진

증가로 가로수 공분 사진	증가로 보호판 사진

설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

심의결과

❍ 해당노선의 동일 가로수 수종으로 식재(세검정로, 연희로)

❍ 가로수 식재시 식재지면은 보도지면보다 낮게 조성

❍ 가로수 식재 전에는 토양개량 및 영양공급을 충분히 시행하고 가로수 보호틀내 급양급수관 설치

❍ 보호판 교체시 보도가 협소할 경우 정사각형이 아닌 직사각형 형태로 설치

❍ 보호판 표면은 요철이 있는 미끄럼 방지 시설이 있는 제품으로 설치

보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의자료 1부

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.