설계심의 결과서

○ 심 의 요 구 : 구로구

○ 사  업  명 : 가리봉동 측백나무 보호수 정자마당 조성사업

○ 위      치 : 가리봉동 13-10번지 일대

○ 사  업  비 : 금300백만원

○ 심 의 일 자 : 2016. 02. 16.(화)

○ 심 의 부 서 : 조경과

○ 심 의 결 과 : 가결

심  의  내  용

- 산석붙임 플랜터 시공은 백화현상 및 산석탈락 등 유지관리가 어려우므로 산석쌓기로 변경

- 어린측백나무 마당에는 보호수의 후계목을 키우기 위한 생육환경 조성 및 안내판을 설치하고 향후 보호수 종자를 파종하여 얻은 묘목을 식재하여 후계목으로 양성

- 장소의 역사성을 고려하여 향토수종을 식재하되, 꽃댕강나무 등 지역적으로  생육이 힘든 수종은 배제하고, 중부지방 향토수종으로 식재

- 공사의 수준향상을 위해 시공시 설계자의 감리 도입을 검토

- 준공 후 원활한 유지관리를 위해 지역주민 협의체를 구성하여 정자마당 관리에 적극적으로 참여토록 검토

- 매년 측백나무 제례가 시행되며 또한 전통정원 요소를 도입한 공간임을 감안하여 조성후 운동기구 등 이질적인 시설은 설치되지 않도록 지속적인 관리 필요