설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강북구

○ 사  업  명 : 2021년 가로수 생육환경 개선사업(강북구)

○ 사  업  비 : 170백만 원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

❍ 띠녹지 조성시 식재전 토양 치환하여 영양 공급 시행

❍ 가로수 보호판 교체는 노선 일괄교체 대신 보도폭, 보행량 등 주변여건 등을 고려하여 필요한 지역에 한해 선택적으로 시행

- 띠녹지 사이 가로수는 보호판 교체 대신 요철형 형태로 띠녹지 조성 검토

- 보도폭이 충분히 넓은 경우 가로수 2~3주 묶어서 소규모 띠녹지 조성 검토

보호판 교체 대신 띠녹지 조성 검토 1	보호판 교체 대신 띠녹지 조성 검토 2

❍ 띠녹지 관목과 경계엣지 사이에 맥문동 등 초본류 식재하여 나지 최소화

❍ 보호판 설치시 지면과 충분한 이격거리(최소 5㎝ 이상)를 두고 설치하여 근원부 성장시 보호판 융기 방지

❍ 보호판 설치를 위해 뿌리융기 정비시 절단부 부후방지 약품 처리