설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 성북구

○ 사  업  명 : 2019년 가로수 생육환경 개선사업

○ 사  업  비 : 130백만 원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2019. 5. 20.(월)

심  의  내  용

❍ 띠녹지 보식시 토양개량을 실시하여 활착율을 높일 것

❍ 사철나무, 화살나무 외에도 키 큰 관목 수종을 좀더 식재하여 경관을 개선하되, 고가도로 하부 옆 도로로 일조량을 고려하여 신중하게 도입

❍ 띠녹지 키큰 관목류 하부와 경계석 사이에 토양이 보이지 않도록 맥문동 등 초화류를 식재

❍ 띠녹지에 인접하거나, 가로수가 간격이 좁은 경우에는 보호판 설치 대신 하부에 띠녹지 조성 검토

띠녹지 옆 가로수는 보호판 대신 띠녹지 연장	근접식재된 가로수들은 보호판 대신 띠녹지 조성

❍ 가로수 보호판 설치시 장방형으로 설치하되 가로수 생육을 고려하여 향후 내경조정이 가능한 제품으로 설치

❍ 근원직경이 큰 가로수의 경우 보호판이 생육이나 유지관리상 적합하지 않을 수 있으므로, 띠녹지 조성을 추진하되, 띠녹지 조성이 어려울 경우 초화류나 잔디식재(보호매트) 검토

대형 가로수는 보호판 설치 실익이 없음	덕수궁 앞 대형 가로수 잔디식재 및 매트시공

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결