설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 마포구

○ 사  업  명 : 2019년 가로수 생육환경 개선사업(신촌로 등 3개노선)

○ 사  업  비 : 250백만 원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2019. 9. 24.(화)

심  의  내  용

❍ 보호판 교체는 가로수 뿌리분 크기, 보행량, 보도폭 등을 고려하여

현장여건에 맞게 시행

❍ 가로수 보호판은 정사각형 대신 장방형으로 설치

❍ 띠녹지 조성시 회양목이나 산철쭉 등 키 작은 관목류는 지양하고

키 큰 관목류 위주로 다양하고 풍성하게 조성

❍ 신촌로 느티나무 그늘목 식재시 차량 운전자 시야에 방해가

되지 않는 곳으로 위치 선정하여 식재

❍ 신촌로 띠녹지 조성시 관목과 경계부 사이에는 맥문동 등

초화류로 사이식재 검토

❍ 마포대로 벽면녹화는 유지하되 유효보도폭 확보를 위해 식재폭 조정

❍ 띠녹지지내 보호판(빗물침투형)은 효율성 및 유지관리 등을 감안하여

선택적으로 설치하고 모니터링하여 추후 확대 실시

❍ 수목 및 가로수 식재 전에는 토양개량 및 영양공급을 충분히 시행하고

가로수 보호틀내 급양급수관 설치 시행

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결