설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 양천구

○ 사  업  명 : 2019년 가로수 생육환경 개선사업

○ 사  업  비 : 156백만 원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2019. 7. 1.(월)

심  의  내  용

❍ 띠녹지내 획일적인 단일수종 식재는 지양하고 다양하게 식재하여 다채로운 경관 조성, 특히 하자가 많이 발생하는 회양목과 영산홍 등 키 작은 관목류의 비중은 낮추고 키 큰 관목류 비중을 높일 것(이식시에도 가급적 혼식할 수 있도록 식재 위치 재조정)

❍ 띠녹지 보식시 토양개량을 실시하여 활착율을 높일 것

❍ 띠녹지 경계는 원주목이 아닌 철재분리재(엣지형)로 설치토록 하고, 충분한 두께의 제품으로 설계하여 변이가 없도록 할 것

❍ 띠녹지 보호휀스의 모서리는 둥글게 처리하여 안전사고 예방

❍ 동공발생 가로수의 대해서는 세부조사 및 경중을 구분하여 최소한으로 제거토록 하고, 가급적 동일수종으로 식재하되, 불가할 경우 느티나무, 칠엽수 같은 그늘수종 검토(이팝나무 식재는 지양)

❍ 기존 가로수 중에 보호판이 제거된 곳은 식생 조성(잔디 및 잔디매트 설치 등)

❍ 빗물 유입용 가로수 쇄석포장은 시범설치하여 운영한 후 확대하도록 하고

우선적으로 띠녹지를 조성하여 빗물을 유입하는 것이 원칙임

- 목동로 중 사람 통행이 많은 목동역 인근에 시범설치하도록 하고,

- 특히 진명여고 앞은 가로수 하부에 띠녹지를 조성하여 쾌적한 학교 통학로 조성

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결