설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 중랑구

○ 사  업  명 : 2019년 가로변 녹지량 확충사업(겸재로)

○ 사  업  비 : 150백만 원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2019. 5. 15.(수)

심  의  내  용

❍ 관목류 식재시 키 큰 관목류로 다품종 소량식재하여 풍성하게 조성하되 획일적인 배치는 지양하고 조화롭게 식재

❍ 녹지경계석 대신 경계형 철재분리재 설치하여 식재공간 확보

❍ 경계형 철재분리재는 두께 3mm 이상 제품으로 설치하여 변형 방지

❍ 수목에 영양을 충분히 공급할 수 있도록 식재 전 토양개량 실시

❍ 띠녹지 조성시 빗물유입이 가능하도록 오목형으로 조성

❍ 가로수 보호판은 보행량 및 보도폭을 고려하여 장방형으로 설치하되, 통행에 여유가 있는 지역은 보호판 설치 대신 하부 초화류 식재 등을 통해 거리경관 개선

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결