설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 동대문구

○ 사  업  명 : 2019년 가로수 생육환경 개선사업(천호대로 등 4개 노선)

○ 사  업  비 : 136백만 원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2019. 4. 24.(수)

심  의  내  용

❍ 관목류 식재시 구간별 단일식재는 지양하고 키 큰 관목류로 다품종 소량식재

하여 풍성하게 조성

❍ 경계석 대신 경계형 철재분리재 설치하여 식재공간 확보

❍ 경계형 철재분리재는 두께 3mm 이상 제품으로 설치하여 변형 방지

❍ 수목에 영양을 충분히 공급할 수 있도록 식재 전 토양개량 실시

❍ 아교목 식재시 기존 양버즘나무 가로수에 피압되지 않도록 간격에 유의하여 식재

❍ 은행나무 보식시 DNA 감별 등을 통해 수나무 확인한 후 식재

❍ 가로수 보호판은 보행량 및 보도폭을 고려하여 장방형으로 설치하되, 통행에 여유가 있는 지역은 보호판 설치 대신 하부 초화류 식재 등을 통해 거리경관 개선

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결