설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 마포구

○ 사  업  명 : 2019년 마포구 희우정로 가로수 보호판 교체(시민참여)

○ 사  업  비 : 90백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2019. 6. 7.(금)

심  의  내  용

◦ 빗물이 흘러들 수 있도록 보도 높이 보다 보호판 높이를 낮추고, 보호덮개와 지면과의 높이 차이는 5㎝ 이상이 되도록 계획

(단, 차량이나 기타 인위적 피해가 우려되는 지역은 5㎝ 이하로 할 수 있음)

※ 서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙 [별표 2] 참조

◦ 근원직경이 큰 가로수는 보호판 설치가 생육이나 유지관리상 적합하지 않을 수 있으므로 보호판 대신 잔디식재 및 보호매트 등 설치 검토

대형 가로수는 보호판 설치 실익이 없음	덕수궁 앞 대형 가로수 잔디식재 및 매트시공

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결