설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 성동구

○ 사  업  명 : 2021년 가로수 생육환경 개선사업(성동구)

○ 사  업  비 : 183백만 원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

[공공조경가 자문내용]

❍ 초본류의 식재본수를 좀더 밀도 있게 식재하여 녹화효과 증대

❍ 철도연변 녹지 조성시 사전 객토작업 철저

❍ 암수 교체서 유전자 검사 시행하여 수나무 선별

❍ 화산석 멀칭재료로 활용시 충분한 두께로 포설

[조경설계 내부심의]

❍ 철도연변 녹지 재조성시 인접 연변부지내 잡목이나 덩굴식물이 유입되지

않도록 함께 정비

❍ 철도연변 녹지대 지면은 식재가 돋보이도록 보행자의 눈높이 등을 고려하여

입체적으로 조성(경사가 있는 지면레벨 조성)

❍ 철도연변 녹지대 정비시 배수에 대한 고민 필요

❍ 마장로 벽면녹화 식재지 폭을 고려할 때 현무암 조경석 배치는 지양

❍ 은행나무 가로수 식재시 사전 공사시방서에 곧은 주간부, 수형,

적정 높이의 지하고 등에 대해 명시하고 수목 검수 철저

❍ 정비되는 은행나무 암나무중 수형이 양호한 것은 공원이나 녹지대

등으로 이식 검토

❍ 가로수 보호판은 빗물유입 등을 고려하여 정방형 대신 직방형으로 설치