설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강동구청

○ 사  업  명 : 에코스쿨 조성

○ 사  업  비 : 400백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2015. 4. 21.(화)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

□ 선사고등학교

◦ 운동장 주변 화단 보식시 아교목, 키큰관목 추가식재

◦ 시인성이 높은 곳에 애국심을 고취시킬 수 있는 무궁화(토종 단심계) 식재

◦ 주차장 화단은 반복적인 훼손이 예상되므로 중간중간 통로를 개설하고 입구를 제외한 나머지 구간은 헤데라, 서양제비꽃 등으로 피복

◦ 매점예정지역 주변 휴게공간은 맨홀이 집중 설치되어 있는 구간이므로 향후 유지관리에 지장이 없도록 처리하고 목재데크 앞 초화류원은 데크와 같은 레벨에서 조성시 답압 등의 훼손이 예상되므로 플랜터 높이를 조정

◦ 식재수목 및 초화류에는 표찰 설치

◦ 설계심의 및 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 배정 요구

□ 강동중학교

◦ 학교 본관 앞 녹지는 회양목 띠식재를 제외하고 키큰관목과 키작은 관목을 활용하여 군식하여 건물벽면녹화를 위해 담쟁이 등 식재

◦ 학교 후면부 코너부분은 헤데라, 서양제비꽃 등으로 피복

◦ 운동장 후면부 휴게공간은 화강석 판석포장을 제외하고 녹지를 충분히 확보해 다층구조의 학교 숲 개념으로 조성

◦ 투명방음벽 구간의 차폐를 위해 설치하는 트랠리스는 사철나무 등의 수목으로 변경하고 방음벽과 동선사이에 조성되는 초화류원은 수림하 음지에서 자랄 수 있는 초종을 반영하되 구근류의 혼식도 검토하여 화려한 경관 제공

◦ 휴게공간 내 파고라와 점토벽돌포장 구간은 향후 우범화될 우려가 있으므로 폐쇄감이 들지 않도록 조성

◦ 식재수목 및 초화류에는 표찰 설치

◦ 설계심의 및 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 배정 요구

□ 신암중학교

◦ 에코스쿨 추진위원회와 긴밀히 협의하여 낙후된 기존 포장구간을 최대한 녹지로 확보하여 수목식재량을 늘리는 방안 검토하고 포장은 투수성소재 사용

◦ 시인성이 높은 곳에 무궁화(토종 단심계) 식재

◦ 기존 옹벽부 및 후문 주변 벽면녹화는 체육시설 이용에 지장이 없는 범위내에서 운동장측에 화단을 확보하고 담쟁이, 헤데라 등을 혼식하고 철재와이어 등의 시설물 설치 제외

(하단 녹지확보 어려울 경우 하수형으로 피복하되 미국담쟁이,   영춘화 등을 혼식)

◦ 후문 측 녹지는 기존수목과 조화를 이루도록 다층구조로 식재하되 화단 경계 주변에 공간을 확보하여 다년생 초화류 식재

◦ 식재수목 및 초화류에는 표찰을 설치

◦ 설계심의 및 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 배정 요구

□ 고덕초등학교

◦ 학교 내 기존교목을 활용한 숲속 쉼터 등의 개념으로 조성하되 목재데크 동선은 비와 낙엽 등으로 미끄럽고 유지관리에 어려움이 있으므로 야자매트 등의 소재로 변경

◦ 운동장과 녹지를 구분하기 위한 원주목 경계는 제외하고 현재 계획된 목재데크선과 연계한 띠녹지를 조성하여 아교목 또는 키큰관목과 키작은 관목, 다년생초화류로 다층식재하고 중간 중간 동선을 열어주어 인위적인 훼손 방지

◦ 메쉬휀스 주변에는 사철나무 등을 이용한 차폐식재

◦ 식재수목 및 초화류에는 표찰 설치

◦ 설계심의 및 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 배정 요구