주민참여예산 설계심의 결과

심의개요

□ 일    시 : 2015. 4. 30 (목) 14:00 ~ 17:00

□ 장    소 : 푸른도시국 회의실

□ 심의위원 : 공원녹지정책과장, 공원녹지기획팀장, 공원관리팀장, 공원협력팀장, 녹지관리팀장

□ 심의안건 : 용산구 동작대교 하부공간 배드민턴장 등 정비사업(130백만원)

구로구 오류동 주민쉼터 정비(100백만원)

영등포구 신길근린공원 바닥 정비(190백만원)

영등포구 고추말어린이공원 정비 및 시설개선(150백만원)

심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
용산구	동작대교 하부공간 배드민턴장 정비	∘위 치 : 용산구 용산동6가 69-11 ∘사업비 : 130백만원 ∘사업내용 - 인조잔디, 우레탄포장 등 - 샌드위치판넬, 안전망(새망) 설치 등 - 천막, 안전망 철거 등	적 합	∘구조적 안전에 유의

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
구로구	오류동 주민쉼터 정비	∘위 치 : 구로구 오류2동 135-49 외 ∘사업비 : 100백만원 ∘사업내용 - 목재데크 철거 - 우드블럭, 야외탁자, 앉음벽 등 설치 - 암석원 조성	조건부	∘진입 부위 경사를 완만하게 조정하여 유모차 등의 진입이 용이하게 조정(필요시 진입 부위 재질 변경) ∘중앙 암석원은 관리가 용이하도록 조성 ∘앉은벽 높이는 이용 연령에 따라 높이가 다르게 조정 ∘앉은벽 외부 모서리 부분 라운딩 처리

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
영등 포구	신길 근린공원 운동시설 바닥정비	∘위 치 : 영등포구 도림로 80길 6 ∘사업비 : 190백만원 ∘사업내용 - 우레탄, 고무칩, 투수블럭 포장 - 경계석, 트랜치 설치 - 포장, 경계석 철거	조건부	∘우레탄 포장은 기포가 발생하지 않는 시트 형태 제품 검토 ∘내부 우레탄 포장과 외부 탄성포장을 경계석으로 분리하지 않고 전체 우레탄 포장 후 라인으로 구획하는 방안 검토 ∘기존 콘크리트 활용 검토
	고추말 어린이공원정비 및 시설개선	∘위 치 : 영등포구 도림동 23-1 일대 ∘사업비 : 150백만원 ∘사업내용 - 조경석 쌓기, 휀스 설치 - 파고라지붕 교체 - 투수블럭, 마사포 포장 - 소나무, 회양목 등 식재 - 석축, 경계석 등 철거	조건부	∘조경석쌓기로 계획된 부분은 구조적 문제가 없으면 보강토옹벽으로 시공하고 휀스는 최대한 외부에 설치하여 진입로 폭을 충분히 확보 ∘어린이 이용이 많아 흙이 유실된 공간의 일부는 어린이 놀이공간으로 활용하는 방안 검토