설계심의 결과

○ 요구기관 : 동작구

○ 사 업 명 : 도시구조물 벽면녹화사업

○ 대 상 지 : 동작대로

○ 사 업 비 : 금200백만원

○ 심의일자 : 2016. 4. 18.(월)

○ 심의결과 : 조건부

심  의  내  용

◦ 식재기반 폭이 좁은 것을 감안하여 덩굴식물의 생육에 지장을 줄 수 있는 관목(사철나무, 화살나무 등) 식재는 지양하고, 다양한 초화류 식재를 확대하여 주시기 바랍니다.

◦ 식물 생육에 필요한 영양분이 부족한 식재여건임을 감안 토양개량제 사용 또는 완효성 비료(유기질 비료, 고형비료, 입상 코팅비료 등)을 밑거름으로 충분히 시비한 후 식재하시기 바랍니다.

※ 밑거름(식재 시)은 1본당 75~150g 정도를 시용하고, 웃거름(2년차 봄)도 1본당

75~150g 정도를 시용한다. 이후로는 생육상태에 따라 적기에 시비한다.