설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 금천구청(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 걷기 편한 독산길 가로수 정비

(금천구 가로수 생육환경 개선사업)

○ 대 상 지 : 금천구 독산로

○ 사 업 비 : 금220백만원

○ 심의일자 : 2018.4.17.(화)

○ 심의결과 : 조건부 승인

심  의  내  용

○ 보도폭이 협소한 부분을 감안, 보호판은 직사각형으로 설치

○ 보호판은 서울시 공공디자인 제품을 사용하되, 미끄럼 방지 기능이 있는 제품으로 설치

○ 보호판와 지면과의 높이 차이는 5㎝ 이상이 되도록 시공

(※ 단, 차량이나 기타 인위적 피해가 우려되는 지역은 5㎝ 이하로 할 수 있음)

○ 기타  ‘가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙 제13조[별표2 가로수 보호시설물 설치기준]’ 참조하여 보호판 설치

○ 뿌리부분은 정비시 절단부분 약제처리하여 부후 예방

○ 보도공사시 ‘보행안전 도우미’ 배치 및 ‘안전휀스 설치 등 보도블록 10계명을 준수

○ 횡단보도내 가로수는 주변 그늘 시설 및 여름철 보행자 불편 등을 고려하여 정비 결정