설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 구로구청(녹색도시과)

○ 사 업 명 : 구로구 가로수 생육환경 개선사업(가로수 메워심기)

○ 대 상 지 : 경인로 등 6개 노선

○ 사 업 비 : 금30백만원

○ 심의일자 : 2019.3.27.(수)

○ 심의결과 : 조건부 승인

심  의  내  용

❍ 가로수 보호판은 보행폭이 협소한 곳은 직사각형 형태로 설치 검토

❍ 보도폭이 넓고 보행인구가 많지 않은 지역은 보호판 설치대신 잔디나 초화류 식재 등 생태형으로 조성

❍ 보호판 설치시 서울시 공공디자인 제품을 사용하고 미끄럼 방지 기능 여부 확인

❍ 보호판와 지면과의 높이 차이는 5㎝ 이상이 되도록 시공

(※ 단, 차량이나 기타 인위적 피해가 우려되는 지역은 5㎝ 이하로 할 수 있음)

❍ 메워심기시 도로 표지판 등 안전시설, 전신주, 횡단보도 등 주변 여건을 고려하여 충분한 이격거리(3m 이상) 확보 되도록 식재, 토심 1m 이상 환토 실시