설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 구로구청(녹색도시과)

○ 사 업 명 : 구로구 가로수 생육환경 개선사업(가로수 2열식재 등)

○ 대 상 지 : 가로공원 일대 및 공구상가 주변 등

○ 사 업 비 : 금388,100천원

○ 심의일자 : 2019.4.8.(월)

○ 심의결과 : 조건부 승인

심  의  내  용

❍ 띠녹지 조성시 경계석 대신 철재형 경계분리재를 사용

(띠녹지 가이드라인 참조)

❍ 띠녹지 관목 수종 중  산철쭉류는 가급적 제외하고 키 큰 관목류로 식재하되, 다품종 소량 식재보다는 소품종으로 군식하여 부피감 있도록 조성

❍ 아교목(산딸나무) 식재시, 기존 가로수로 인해 피압되지 않도록 간격에 유의하여 식재

❍ 2열 식재시 보행량 및 보도폭 등을 충분히 고려하여 식재하되, 차량 진출입 및 상가 출입구 주변 보행에 지장을 주지 않도록 적정 위치 선정

❍ 가로수 하부 식생 조성은 보행량을 고려하여 선택적으로 조성하고 보행밀도가 높은 곳은 보호판 설치 검토