설계(공사)심의 요구서

○ 공 사 명 : 2018 가로수 생육환경 개선사업

○ 위    치 : 중대로(가락시장역5번출구~중대로10길)

위례성대로(올림픽공원사거리~오금대림1단지아파트 입구)

강동대로(올림픽선수기자촌3단지아파트 후문~서문교회)

위례성대로 보식구간 (몽촌토성역~올림픽공원사거리)

○ 규    모 :  계획연장1465m, 띠녹지 225㎡ (정비1465m, 225㎡)

○ 사 업 비 :  95,000천원(설계용역비 4,260천원, 공사비 90,740천원)

○ 공사내역

구 분	공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
식재공	사철나무	H1.0xW0.3	주	1,800
	화살나무	H0.8xW0.4	주	1,100
	황매화	H1.0xW0.4	주	1,310
	맥문동	3~5분얼	본	3,040
	비비추	8cm	본	180
	옥잠화	10cm	본	90
시설물공	가로수보호판/틀	1200x1000	개소	26
	유공관	Φ100x500	개소	188
포장공	경계석	100x100x1000	m	223
	블록재포장	T60	㎡	122
	잔디보호매트	T30	㎡	25.5
기타	토양치환	T20cm	㎡	310
	노출뿌리단근처리	R60	주	13

○ 시의회 소통결과(유선, 이메일 통보 불가)

구 분	성 명	정당 (지역구)	참석여부	의 견	조치계획
공문발송 설명회			○/×

○ 현황사진

- 원  경

- 전  경

중대로	위례성대로
강동대로	위례성대로(보식구간)

첨부 : 심의도서 1식