설계심의 지적사항 조치결과(계획)

○ 발주기관명 : 동대문구청

○ 공원명(위치) : 배봉산/홍릉근린공원(동대문구 전농동/청량리동)

분 야	설계심의 지적사항	지적사항 조치결과(계획)	반영여부
			반 영	미반영
	○ 사유지 상 사업시행으로(산책로 확장, 계단 설치 포함)인한 민원 및 부당이득금 청구 소송 사전 예방
	사유지는 토지주 사용 승낙 동의 절차 이행 후 사업시행 하기 바람	- 해당없음	○
	○ 배봉산근린공원
	전구간(1~7구간) 토양에 적합하지 않은 수종(산수국, 덜꿩나무) 식재 재검토	참조팝나무, 개쉬땅나무, 화살나무 등 환경적응력이 뛰어난 수종으로 대체하고, 식재 시 토양개량제를 사용하여 생육환경을 개선하겠음	○
	1구간 자락길(데크 산책로) 주변 식재는 자연생태과와 협의하여 시행하기 바람 (시공원 보수정비사업에서 제외)	1구간 자락길(데크 산책로) 주변 식재는 본 공사에서 제외하겠음	○
	4구간 자연석쌓기는 석축쌓기, 산석쌓기, 옹벽돌붙임 등으로 재검토하기 바람	4구간 자연석쌓기는 옹벽돌붙임(산석붙임)으로 변경하겠음	○
	5구간 목재휀스는 안전과 핸드레일 기능을 같이 할 수 있는 심플한 디자인으로 경사가 급해 안전상 꼭 필요한 한쪽 구간만 설치하는 방안을 검토하기 바람	5구간 목재휀스는 핸드레일 기능을 할 수 있는 형태로 변경하며, 경사가 급한 한 쪽 구간만 설치하겠음	○
	6구간 기존 로프휀스는 철거하고 목재휀스는 안전상 꼭 필요한 한쪽 구간만 설치하는 방안을 검토하기 바람	6구간 기존 로프휀스 및 스테인리스휀스를 철거하고 안전상 필요한 옹벽 상단에만 설치하겠음	○
	7구간 주변 식생과 어울리지 않는 왕벚나무 식재는 재검토하기 바람	7구간 왕벚나무 식재를 삭제하겠음	○

분 야	설계심의 지적사항	지적사항 조치결과(계획)	반영여부
			반 영	미반영
	○ 홍릉근린공원
	1구간 소나무재선충병 사전예방을 위해 소나무 식재는 제외하기 바람	소나무 식재를 삭제하겠음	○
	1구간 화장실 외부는 국내 생산재인 낙엽송으로 마감하거나 기존 장애인화장실과 동일한 색상으로 처리하는 방안을 검토하기 바람	화장실 외부는 장애인화장실과 동일한 색상으로 마감하겠음	○
	1구간 고사목(측백나무)는 자체 직영으로 시행하는 방안을 검토하기 바람	고사목(측백나무)는 자체 직영으로 제거하고 공사내역에서 제외하겠음	○
	2구간 광장 점토벽돌포장은 면고르기 시행 후 재설치하기 바람	2구간 광장 점토벽돌포장은 면고르기 후 재설치하겠음	○
	3구간 기존 로프휀스는 철거하기 바람	3구간 로프휀스는 철거하겠음	○

2016. 6.    .

작성자 :  직  녹지8급        성명 임윤경 (서명)

확인자 :  직  공원녹지과장   성명 김재균 (서명)

서울특별시장 귀하