설계용역 평가보고서 작성 방법 안내

	보고서 작성시 준수사항
◦ 보고서는 제시한 표를 기준으로 작성하되, 추가적인 내용이 존재할 경우 별도의 양식으로 작성바랍니다. ◦ 각 평가항목별로 내용 확인을 위한 근거서류를 첨부하여야 하며, 근거자료가 없는 항목은 평가점수에 반영되지 않으니 주의하시기 바랍니다. ◦ 각 평가항목별로 근거서류는 대표적인 자료만 첨부(관련공문, 계획서표지 및 목차 등)하고, 그 외 자료는 평가의 필요에 따라 파일 등으로 별도 첨부하면 됩니다. ◦ 항목별 관련자료 미제출 및 허위 자료 제출 시 각 평가 항목에 대하여 최하 점수를 부과하오니, 평가점수의 불이익을 받지 않도록 충실하게 작성바랍니다. ◦ 근거자료는 자유서식으로 작성하여 첨부하되, 관련내용을 확인할 수 있도록 유색펜(형광펜등), 간지 등으로 표시하여 해당 항목별로 첨부바랍니다. ◦ 평가는 해당업체가 제출한 평가보고서를 기준으로 평가가 진행되오니, 아래 각 항목별 작성요령에 따라 충실히 작성바랍니다. ◦ 보고서는 □글(버전 무관)로 작성하여야 하며, 필요시 관련자료를 요청할 수 있으니 보관하여야 합니다.

〇〇용역 평가 자료

2018. 00. 00.

㈜ 000엔지니어링

제      출      문

20○○년  ○월  ○일 귀 기관과 계약 체결하여 추진한 「〇〇용역」 과 관련하여 건설기술진흥법 제50조 규정에 따른 건설기술용역평가를 위한 보고서를 제출합니다.

2018. 00 . 00

㈜〇〇엔지니어링  대표이사 ○○○ (인)

		용 역 개 요

1. 개요

- 용 역 명 :

- 용역금액 :

- 용역정보

용역개요
대 분 야		*전문분야		도 급 방 법
□도로및교통시설 □수자원시설 □단지개발 □건축시설 □환경및산업설비시설		아래 분류표 중 택일		□단독도급 □공동이행 □분담이행 □기타 ( )
계약일	착공일		준공일	계약성질
				□장기계속공사 □계속비공사 □일반공사 □기타
수급업체정보

•대표사 : 업체명 000엔지니어링 (분담분야 - 토목/건축/기계/조경 중 택

대표자	사업자등록번호	법인등록번호	회사주소	지분율(%)	도급금액 (원단위까지)

•구성사 : 업체명 000엔지니어링 (분담분야 - 토목/건축/기계/조경 중 택)

대표자	사업자등록번호	법인등록번호	회사주소	지분율(%)	도급금액 (원단위까지)

※ 구성사 수만큼 추가하여 작성

*전문분야 분류표

대분야	전문분야
도로및교통시설	도로 / 공항 / 지하철 / 철도 / 기타 도로.교통시설
수자원시설	항만 및 어항 / 간척 / 하천 / 상수도시설 / 댐 / 기타 수자원시설
단지개발	택지개발 / 공업용지조성 / 매립 / 공원 / 조경시설 / 농지정리 / 관개수로 / 단지 및 도시계획 / 기타 단지개발
건축시설	공동주택 / 공용청사 / 교육연구시설 / 병원 / 집회장 / 관람장 / 전시장 / 운수시설 / 판매시설 / 기타 건축시설
환경및산업설비시설	폐기물매립시설 / 폐수종말처리시설 / 하수종말처리시설 / 하수관거시설 / 발전시설 / 송전시설 / 변전시설 / 통신시설 / 가스저장․배송시설 / 유류저장․배송시설 / 기타 환경.산업설비시설

2. 시공사 정보

업체명	공 사 기 간	공 사 금 액	비 고

3. 담당자 연락처

소 속	역 할	성 명	연 락 처	이 메 일	비 고
ooo엔지니어링	본사(담당자)
ooo엔지니어링	책임기술자
ooo엔지니어링	분야별기술자
ooo엔지니어링
.	.

작 성 자
이 름	직 급	연 락 처

목    차

■ 건설기술용역(설계) 자체평가 총괄표---------------1

1. 설계일반----------------------------------3

1.1 과업지시서 내용과 설계결과의 일치성---------------- 3

1.2 사전조사의 충실성---------------------------3

1.3 지반조사의 충실성---------------------------4

2. 설계성과품 품질----------------------------- 5

2.1 성과품--------------------------------- 5

2.1.1 구조 및 수리계산서의 적정성 및 충실성---------------- 5

2.1.2 설계도면의 적정성 및 충실성---------------------  5

2.1.3 공사시방서의 적정성 및 충실성--------------------  6

2.1.4 설계예산서의 적정성 및 충실성--------------------  7

2.1.5 수량산출서의 적정성 및 충실성--------------------  7

2.1.6 보고서의 적정성 및 충실성----------------------  8

2.1.7 성과품간의 내용 불일치 발생 건수------------------  8

2.2. 설계내용--------------------------------9

2.2.1 구조물 형식, 적용공법 결정 및 설계의 적정성-------------9

2.2.2 주요 자재 및 장비의 사용성---------------------- 9

2.2.3 공정계획 작성의 적정성------------------------ 10

2.2.4 가시설 및 시공상태 점검의 적정성------------------ 10

2.2.5 신기술/신공법 적용 및 공사비절감․시공성․유지관리성 제고를 위한

아이디어 제안의 적극성------------------------11

2.2.6 친환경 설계 여부--------------------------- 11

3. 대민․대관업무------------------------------ 12

3.1 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의--------12

3.2 발주청 요청사항 응답의 충실성------------------ 12

3.3 설계자문 결과 적용의 적정성------------------- 13

4. 설계과정 충실도-----------------------------14

4.1 상생/협력 : 하도급 계획 이행의 충실성--------------14

4.2 기술자관리 : 기술자 투입, 교체, 참여 여부------------14

4.3 일정관리 : 설계 관련 일정 준수 여부---------------15

□ 증빙자료

1. 자료 목록

2. 증빙자료

건설기술용역(설계) 평가보고서

		자체평가 총괄표

[ 기본설계 평가표 ]

용 역 명					용역회사(대표자)
용역번호					용역회사등록번호
용역개요		착공		(용역기간)	과업 내용
		준공			용역금액
평가점수					평가 연월일
분류			세부 평가항목			배점	평가등급							점수
							우수	양호		보통	미흡		불량
							1.0	0.9		0.8	0.7		0.6
1. 설계일반 (25)			∘과업 지시서 내용과 설계결과의 일치성			5
			∘사전조사의 충실성			10
			∘지반조사의 충실성			10
2. 설계 성과품 품질 (45)	성과품 (28)		∘구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성			7
			∘설계도면의 적정성 및 충실성			7
			∘보고서의 적정성 및 충실성			7
			∘성과품간의 내용 불일치 발생 건수			7	없음	5건 이하		6~ 8건	9~ 11건		12건 이상
	설계 내용 (17)		∘구조형식 및 공법의 적정성			6
			∘주요 자재 및 장비의 사용성			6
			∘신기술/신공법 적용 및 공사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성			3
			∘친환경 설계 여부			2
3. 대민·대관 업무 (20)			∘이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의			5
			∘발주청 요청사항 응답의 충실성			10
			∘설계자문 결과 적용의 적정성			5
4. 설계 과정 충실도 (10)	상생/ 협력		∘하도급 계획 이행의 충실성			4
	기술자 관리		∘기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) ∘참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성실한 참여 여부			3	없음 (성실)		일부 지장			지장 많음
							1.0		0.8			0.6
	일정 관리		∘설계 관련 일정의 준수 여부 (방침, 자문, 심의, 설계의 경제성등 검토, 성과품, 보고 및 요청사항 기한 등)			4	준수		일부 지연			자주 지연
							1.0		0.8			0.6

[ 실시설계 평가표 ]

용 역 명					용역회사(대표자)
용역번호					용역회사등록번호
용역개요		착공		(용역기간)	과업 내용
		준공			용역금액
평가점수					평가 연월일
대분류			세부 평가항목			배점	평가등급							점수
							우수	양호		보통	미흡		불량
							1.0	0.9		0.8	0.7		0.6
1. 설계일반 (25)			∘과업 지시서 내용과 설계결과의 일치성			5
			∘사전조사의 충실성			10
			∘지반조사의 충실성			10
2. 설계 성과품 품질 (45)	성과품 (28)		∘구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성			4
			∘설계도면의 적정성 및 충실성			4
			∘공사 시방서의 적정성 및 충실성			4
			∘설계 예산서의 적정성 및 충실성			4
			∘수량 산출서의 적정성 및 충실성			4
			∘보고서의 적정성 및 충실성			4
			∘성과품간의 내용 불일치 발생 건수			4	없음	5건 이하		6~ 8건	9~ 11건		12건 이상
	설계 내용 (17)		∘구조물 형식, 적용공법 결정 및 설계의 적정성			3
			∘주요 자재 및 장비의 사용성			3
			∘공정계획 작성의 적정성			3
			∘가시설 및 시공상태 점검의 적정성			3
			∘신기술/신공법 적용 및 공사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성			3
			∘친환경 설계 여부			2
3. 대민·대관 업무 (20)			∘이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의			5
			∘발주청 요청사항 응답의 충실성			10
			∘설계자문 결과 적용의 적정성			5
4. 설계 과정 충실도 (10)	상생/ 협력		∘하도급 계획 이행의 충실성			4
	기술자 관리		∘기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부(교체시 기술자 자격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) ∘참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성실한 참여 여부			3	없음(성실)		일부지장			지장많음
							1.0		0.8			0.6
	일정 관리		∘설계 관련 일정의 준수 여부 (방침, 자문, 심의, 설계의 경제성등 검토, 성과품, 보고 및 요청사항 기한 등)			3	준수		일부지연			자주지연
							1.0		0.8			0.6

※ 작성시 유의사항

기본설계용역평가 또는 실시설계용역평가에 해당하는 경우 해당 평가표만 작성,
기본 및 실시설계용역평가에 해당하는 경우는 두가지 평가표 모두 작성

I		설계일반

1.1 과업지시서 내용과 설계결과의 일치성

배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
10

1) 평가기준

과업 수행계획의 충실이행 여부

과업 지시서의 내용과 설계 결과의 일치 여부 등
(단, 발주청 요구에 의한 변경은 제외)

2) 평가자료 : 설계보고서

3) 별첨자료

- 과업지시서 및 과업수행계획서(발주청 승인문서 등)

- 추가 과업지시서 등(해당사항 있을시 첨부)

1.2 사전조사의 충실성

배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
10

1) 평가기준

기존 조사 자료의 검토

지형, 지질, 기상 등 주변현황 검토

교통현황, 하천현황, 지장물, 용·배수현황, 환경현황, 주변의 주요구조물 현황의 검토

토취장, 골재원, 사토장 등의 검토

관련계획의 주요내용 검토 및 상위계획과의 부합

설계의 주요 요점에 따른 계획 수립

설계 개요 및 법령, 설계기준 등 제기준의 검토

경제성 분석의 적정성

대상지역의 문화재 등에 대한 문화재지표조사 및 설계반영 필요성 검토 등

2) 평가자료 : 설계보고서

1.3 지반조사의 충실성

배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
10

1) 평가기준

토질정수를 비롯한 지반의 물성치의 타당성

암반인 경우 암의 종류, 층거와 절리상태, 단층파쇄대와 풍화변질대의 위치, 상태 등의 검토

구조물과 주상도의 위치관계의 타당성

조사간격 및 수량, 지반조사 평가방법의 적정성

추가조사의 필요성 등

2) 평가자료 : 지반조사보고서, 건설사업관리기술자(감리단) 설계검토자료

2		설계성과품 품질

2.1 성과품

2.1.1 구조 및 수리계산서의 적정성 및 충실성

설계구분	배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
기본설계	7
실시설계	4

※ 기본설계용역 또는 실시설계용역인 경우 해당란에만 점수 기입

기본 및 실시설계용역인 경우 각 설계구분에 따라 두 가지 점수 모두 기입

1) 평가기준

사용프로그램의 설명 여부

설계조건의 명확성

구조계산상의 오류 여부

단면응력검토 및 안정검토 여부 등

유역도 작성 여부

수리계산상의 오류 여부

배수의 유출량과 통수량의 조사

수리계산서 내 시산법에 의한 과정들의 정확한 수록 여부 등

2) 평가자료 : 구조및수리계산서, 건설사업관리기술자(감리단) 설계검토자료

2.1.2 설계도면의 적정성 및 충실성

설계구분	배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
기본설계	7
실시설계	4

※ 기본설계용역 또는 실시설계용역인 경우 해당란에만 점수 기입

기본 및 실시설계용역인 경우 각 설계구분에 따라 두 가지 점수 모두 기입

1) 평가기준

위치도의 적정성

도면의 이해에 효과적인 축척 여부

도면의 각종표기사항의 표준화, 동일화 여부

주요구조물의 구조계산 된 B.M.D, S.F.D 등의 기재 여부

작성된 종평면도가 전체적인 구조 파악이 가능하도록 작성되었는지 여부

구조계산 결과치가 정확히 설계도면에 반영되었는지 여부

기본계획사항 및 조사의 주요사항의 적절한 표기 여부

설계도면의 시공 시 유의사항, 설계주요사항 등 시공자의 이해를 돕기 위한 주석(Note), Key Plan 등의 효과적인 작성 여부

기능공, 초급기술자가 쉽게 이해할 수 있도록 도면이 작성되었는지 여부

설계도면의 List가 빠짐없이 작성되었는지 여부 등

2) 평가자료 : 설계도면, 건설사업관리기술자(감리단) 설계검토자료

2.1.3 공사시방서의 적정성 및 충실성

설계구분	배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
실시설계	4

※ 기본설계용역인 경우 미평가

실시설계용역 또는 기본 및 실시설계용역인 경우 평가점수 기입

1) 평가기준

보고서, 구조계산서, 설계도면 등에 설계 및 공사 사항이 적정히 반영되어 있는지 여부

공사시방서에 공사에 필요한 각종 공종에 대한 규정사항 기술 여부

시공 상세도면 작성목록의 명시 여부 등

2) 평가자료 : 공사시방서, 건설사업관리기술자(감리단) 설계검토자료

3) 별첨자료 : 공사시방서 목차, 공사시방서에 제시한 시공상세도 작성목록

2.1.4 설계예산서의 적정성 및 충실성

설계구분	배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
실시설계	4

※ 기본설계용역인 경우 미평가

실시설계용역 또는 기본 및 실시설계용역인 경우 평가점수 기입

1) 평가기준

설계 설명서의 구성의 적정성

노임기준, 각종재료, 중기단가의 타당성

단가산출서의 작성의 적정성

품셈기준의 적정성

관급자재 및 기타 관급사항은 적정히 포함되어 있는지 여부

운반비 산출의 적정성

설계내역서의 작성의 적정성

설계내역서, 단가산출서, 수량산출서의 공종별 항목들의 일치 여부 등

2) 평가자료 : 설계예산서, 건설사업관리기술자(감리단) 설계검토자료

2.1.5 수량산출서의 적정성 및 충실성

설계구분	배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
실시설계	4

※ 기본설계용역인 경우 미평가

실시설계용역 또는 기본 및 실시설계용역인 경우 평가점수 기입

1) 평가기준

총괄 자재 집계표의 작성

공종별 수량 집계표의 작성

단위의 적정성

오기 존재 여부 등

2) 평가자료 : 수량산출서, 건설사업관리기술자(감리단) 설계검토자료

2.1.6 보고서의 적정성 및 충실성

설계구분	배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
기본설계	7
실시설계	4

※ 기본설계용역 또는 실시설계용역인 경우 해당란에만 점수 기입

기본 및 실시설계용역인 경우 각 설계구분에 따라 두 가지 점수 모두 기입

1) 평가기준

조사 및 계획업무의 수행과 당초계획의 일치성

(발주청이 요구시 제출물인) 요약 보고서의 적정성

상세설계에서 빠진 항목은 없는가?

보고서의 합리적인 작성

과업 목적의 명확한 작성

기술심의 내용 및 자문, 업무협의 사항의 부록 수록 여부 및 적정성

성과품의 전자설계도서 작성·납품 준수 등

2) 평가자료 : 설계보고서(부록 포함)

2.1.7 성과품간의 내용 불일치 발생 건수

설계구분	배점	없음 (×1.0)	5건 이하 (×0.9)	6~8건 (×0.8)	9~11건 (×0.7)	12건 이상 (×0.6)
기본설계	7
실시설계	4

※ 기본설계용역 또는 실시설계용역인 경우 해당란에만 점수 기입

기본 및 실시설계용역인 경우 각 설계구분에 따라 두 가지 점수 모두 기입

1) 평가자료 : 건설사업관리기술자(감리단) 설계검토자료, 각종 실정보고 등

2.2. 설계내용

2.2.1 구조물 형식, 적용공법 결정 및 설계의 적정성

설계구분	배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
기본설계	6
실시설계	3

※ 기본설계용역 또는 실시설계용역인 경우 해당란에만 점수 기입

기본 및 실시설계용역인 경우 각 설계구분에 따라 두 가지 점수 모두 기입

1) 평가기준

구조형식의 적정성 (경제성, 시공성, 안전성, 유지관리, 경관 등)

비교안의 검토 여부

구조물별 적용공법 및 설계 주요 내용의 적정성 등

2) 평가자료 : 설계보고서, 설계도면 등

3) 별첨자료 : 특정공법심의위원회 등 주요공법 선정 관련자료

2.2.2 주요 자재 및 장비의 사용성

설계구분	배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
기본설계	6
실시설계	3

※ 기본설계용역 또는 실시설계용역인 경우 해당란에만 점수 기입

기본 및 실시설계용역인 경우 각 설계구분에 따라 두 가지 점수 모두 기입

1) 평가기준

재료의 규격, 허용응력 등의 타당성

특수재료의 공급조건 검토

투입장비가 가용하며, 적정하게 계획되었는지 여부 등

2) 평가자료 : 설계보고서, 설계예산서, 수량산출서 등

2.2.3 공정계획 작성의 적정성

설계구분	배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
실시설계	3

※ 기본설계용역인 경우 미평가

실시설계용역 또는 기본 및 실시설계용역인 경우 평가점수 기입

1) 평가기준

마일스톤, 주요일정계획, 공기산정의 근거 등의 적정성

공정계획에 따른 자재/장비 수급 등의 적정성 등

2) 평가자료 : 설계보고서

3) 별첨자료 : 설계보고서상 공정계획표 등

2.2.4 가시설 및 시공상태 점검의 적정성

설계구분	배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
실시설계	3

※ 기본설계용역인 경우 미평가

실시설계용역 또는 기본 및 실시설계용역인 경우 평가점수 기입

1) 평가기준

적용기준, 구조해석방법, 하중조합, 하중재하 방법 등의 타당성

검증(공증)된 구조해석(계산) 프로그램의 사용 여부

시공순서는 정확히 반영되었는지 여부

설계 단면력 (휨모멘트, 전단력, 축력 등)은 적정값이 선정되었는지 여부

단면응력의 검토

시공법, 시공순서의 타당성

공사용도로, 운반로 계획의 타당성

공사 Yard/Space의 확보 여부

지장물 처리방법(이설 혹은 매달기)의 적정성

충분한 안전성의 확보 여부

인접구조물의 보호대책 및 공사 후 도로복구계획의 적정성 등

2) 평가자료 : 설계보고서, 구조 및 수리계산서, 시공현장 확인 비교

2.2.5 신기술/신공법 적용 및 공사비절감․시공성․유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성

배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
3

1) 평가기준

신기술/신공법의 적용 여부

신기술/신공법의 비교 검토 여부

공사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 창의적인 아이디어 제안 및 설계VE의 적극성 등

2) 평가자료 : 설계보고서 등

3) 별첨자료 : 신기술/신공법 적용현황표

2.2.6 친환경 설계 여부

배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
2

1) 평가기준

친환경적인 설계 적용 여부

건설폐자재활용 설계반영 여부 등

2) 평가자료 : 설계보고서 등

3) 별첨자료 : 친환경 설계 관련 설계 내용 요약

3		대민 ․ 대관 업무

3.1 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의

배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
5

1) 평가기준

주민, 이해당사자 및 관계행정기관과의 협의내용의 충실 이행 여부

민원사항의 검토, 민원 예방 및 처리

주민설명회 결과, 주민요구사항 및 조치 계획의 적정성

환경문제 및 민원으로 인한 공사 제약사항의 검토 등

2) 평가자료 : 설계보고서(부록), 발주청 자체평가표 등

3) 별첨자료 : 설계보고서(부록) 관련자료, 관련 발주청 수발신 문서 등

3.2 발주청 요청사항 응답의 충실성

배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
10

1) 평가기준

발주청 및 관계기관의 질의 및 요청·지시사항 등에 대한 응답의 충실성 등

2) 평가자료 : 설계보고서(부록), 발주청 자체평가표 등

3) 별첨자료

- 설계보고서(부록) 관련자료

- 발주청 지시사항(회신공문 포함) 및 처리기간을 확인할 수 있는 문서 등

3.3 설계자문 결과 적용 적정성

배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
5

1) 평가기준

자문회의 결과의 설계 반영 적정성·충실성 등

2) 평가자료 : 설계보고서(부록), 발주청 자체평가표 등

3) 별첨자료 : 설계보고서(부록) 관련자료(심의, 자문 조치결과) 등

4		설계과정 충실도

4.1 하도급 계획 이행의 충실성

배점	우수(×1.0)	양호(×0.9)	보통(×0.8)	미흡(×0.7)	불량(×0.6)
4

1) 평가기준

설계 하도급 관련 계획의 충실 이행 여부

하도급 표준계약서 사용 여부

하도급 계약의 적정성

하도급 관리의 적정성

2) 평가자료 : 발주청 자체평가표 등

3) 별첨자료 : 하도급 관련 발주청 수발신(승인) 문서 등

4.2 기술자 관리

배점	없음(성실)(×1.0)	일부지장(×0.8)	지장많음(×0.6)
3

1) 평가기준

기술자 투입 적정 여부

기술자 교체시 적시 보고 여부 및 자격, 경력이 착수계 기준 동등 이상 여부

참여 기술자가 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등에 성실히 참여하였는지 여부 등

2) 평가자료 : 발주청 자체평가표 등

3) 별첨자료 : 기술자 투입 관련자료

- 기술자 교체 현황

NO.	기술자	기준(명)	교체(명)	사유	근거자료
1					*해당자료첨부
2					“
3					“

- 기술자 배치(교체) 관련 문서발송 및 승인공문 등

- 배치(교체)와 관련하여 발주청으로부터 시정(제재)조치를 받은 문서 등(해당사항 있을시 첨부)

4.3 일정 관리

배점	준수(×1.0)	일부지연(×0.8)	자주지연(×0.6)
3

1) 평가기준

설계단계별 일정의 준수(자문, 심의, VE, 성과품 제출 등)

보고사항, 지시사항 등의 요구기한 준수

2) 평가자료 : 발주청 자체평가표 등

3) 별첨자료 : 관련 문서발송 및 승인 공문 등

- 설계 주요절차 등 처리 관련사항 확인할 수 있는 문서 등

설계평가보고서 증빙 첨부문서

1. 자료 목록

연 번	목 록
0_1	설계보고서(전자파일) - 평가보고서 전자파일과 함께 사전 제출
0_2	설계도서 전체 1세트 - 평가위원 수와 무관하게 전체 성과품 1세트 평가장 비치(현장 사용분 외)
1.1	과업지시서
	과업수행계획서(발주청 승인문서 등)
	추가 과업지시서 등(해당사항 있을시 첨부)
2.1.3	공사시방서 목차
	공사시방서상 제시한 시공상세도 작성목록
2.2.1	특정공법선정심의위원회 등 주요공법 선정 관련자료
2.2.3	설계도서상 공정계획표
2.2.5	신기술/신공법 적용현황표
2.2.6	친환경 설계 관련 설계 내용 요약
3.1	유관기관 협의, 주민설명회 등 설계보고서(부록) 관련자료
	유관기관 협의, 민원처리 등 관련 발주청 수발신 문서
3.2	발주청 지시사항 처리 등 설계보고서(부록) 관련자료
	발주청 지시사항(회신공문 포함) 및 처리기간을 확인할 수 있는 문서
3.3	설계보고서(부록) 관련자료(심의, 자문 조치결과)
4.1	하도급 관련 발주청 수발신(승인) 문서 등
4.2	기술자 배치(교체) 관련 문서발송 및 승인공문
	배치(교체)와 관련 발주청으로부터 시정(제재)조치를 받은 문서 (해당사항 있을시)
4.3	설계 주요절차 등 처리 관련사항 확인할 수 있는 문서 등

※ 상기 목록 외 추가 증빙자료가 있는 경우 자유롭게 목록에 추가하여 작성

2. 신기술/신공법 적용현황 표 서식

연번	신기술ㆍ신공법 및 특허번호	기술(공법)내용	적용대상	적 용 사 항	기술보유자 (연 락 처)	비 고 (특이사항)
1
2
3
4