설계 지침서

1. 설 계 명 : 서부도로사업소 엘리베이터 증축 설계

2. 설계규모 : 지하1층 ~지상3층 운행용 6인승 엘리베이터

3. 설계기간 : 2018년 10월 15일 ~2018년 11월 15일

4. 승강로 구조 : 철골조 + T150 샌드위치패널(외벽마감재)

- 엘리베이터 : 6인승  60m/min

- 전기 : 엘리베이터 가동에 필요한 전원 연결

- 설계도서 : 평면도, 입면도, 단면도, 시방서, 설계내역서 등 필요도서

- 기존도서(전자파일)를 이용하여 도서를 작성하며 현장조사 또는 필요 시 실측한다.

- 기존도서를 철저히 분석하고 현장을 조사하여 설계누락, 오기가 나지 않도록 한다.

- 작성된 도서는 건축주의 승인을 받고 A3 3부와 CAD file을 납품한다.

- 기타 건축주의 요청이 있을 경우 이에 협조한다.

- 지하서고 및 유리천장은 시공범위에 포함한다.

- 기타 전기, 가스, 상하수도관은 가능한 한 보호하여야 한다.