설계VE 실시결과

(2014. 1.  ~ 2014. 12)

용 역 명	발 주 부 서	공사비 (억원)	공사개요	시행 년도	시행 방법	제안자	항목별 절감액(백만원)	VE비용 (백만원)	VE실시시기	설계용역 기간	작성자 (전화번호)
장안교(구교) 성능개선공사 실시설계	도시안전본부 성동도로사업소 (시설보수과)	185	- 교량 성능개선 1개소 폭 17.0m, 연장 218m	2014	발주청 직접 VE 검토	이석종 (외부 전문가)	계 : 78 - 미끄럼방지포장 그루빙 적용 29 - 인양용 코어 천공 개수 및 직경 변경 49	-	실시설계 중 (70%)	2013.06. ~2014.08	최태석 (2210-1555)

<작성요령>

① 시행방법 : 발주청 직접 VE검토, 전문가 주관 VE검토, 전문업체 외주(도급) VE검토, 외부기관 위탁 VE검토

② VE비용(백만원) : 위원수당, 워크샵 비용 등 소요 비용(계약에 의해 VE시행한 경우 준공금액)

③ VE실시시기 : 기본설계 중(50%), 실시설계 중(60%), 시공 중(30%)