붙임2	설명절,한파 대비 문화재 분야별 안전점검결과

□ 점검대상

구 분	구 축 물	면적(㎡)	비고
유형문화재	수도박물관 본관(구,송수장)	291
	완속여과지(6지)	4,829
	정수지(2지)	641
기타부속건물	물과 환경전시관	815
	수도박물관 별관	263

□ 점검개요

분야별	점검일	점 검 반	점검내용	비고
건축,토목	2.21	토목6 변병수 토목7 황청연 토목7 장현순	- 벽체균열,박리여부 - 창호탈락,파손여부 - 지붕훼손, 배수상태 - 백화현상, 누수여부
전기 (소방)	2.23	공업6 김현철 전문경력관이형문	- 누전,절연상태 - 접속부 발열여부
기계	2.23	공업6 최양교 공업6 서광호 공업6 이극희	- 배수펌프 동작상태 - 오수펌프 동작상태 - 수위감지기 확인 - 화재감지기등 확인

□ 점검결과 : 이상없음

□ 향후 추진계획

□ 세부 지적내용 및 조치사항

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과 (지적내용)	조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	수도박물관	뚝도수원지 제1정수장	성수동1가 642-1	이상없음	해당없음	시설7 황청연	*************
			이하여백