설 명절 대비 공원시설물 점검표

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부
․건설장비 등 방치로 통행불편 및 안전사고 방지 점검
￭ 공원 내 쓰레기 수거 및 환경정비
․화장실 및 공원 내 쓰레기 수거 등 환경정비
․매점 주변 등 환경정비
․공원이용 불편사항 처리 등
￭ 놀이시설 및 운동시설, 휀스 및 난간, 공원등
․기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부
․나사 탈락여부, 불량 및 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부, 전기선 돌출여부
․이용에 위험요소가 있는지, 안전시설이 부족한지 여부
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등

점검 내용	점검 결과
￭ 한파 및 폭설 대비 시설물 안전관리, 화재예방 등
․제설용 모래, 넉가래, 마대 등 제설 및 월동장비 확보 여부(염화칼슘 사용 자제)
․경사로 제설 및 미끄럼 방지 대책
․옥외 설비시설 동파 예방을 위한 보온조치
․사용하지 않는 전열기 및 사무용기 전원차단
․소화기 비치와 위치 확인 및 사용법 숙지
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부
․맨홀 덮개 탈착 여부
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등

2017.  1.   . (    )요일

점검자    직 :            성  명 :            (인)

직 :            성  명 :            (인)