성동지대 계류장치 설치도

범   례

앵 카 체 인

계 선 로 프

◉   더블빗트(외빗트)

●   부이(태양광점멸등)

□   싱카

♂   앵카

■   파일

강  변  북  로

■   ■   ■

청사  기초  파일

P.P 40mm        P.P 40mm    P.P 40mm   P.P 40mm

◉

◉           ◉       ◉

◉

◉

◉

도  선  장

Wire Rope 20mm

◉

◉

7217

7214

7218

◉

◉

◉

P.P 40mm

0.5톤              716         714

●                                                  0.5톤

S/T W.R ϕ30m/m☓10m  0.5톤       ●         □

□                               □

♂ 3톤   CHAIN 3SHACKLE 30mm   CHAIN 4SHACKLE 32mm       ♂5톤