[별첨 2]  상정부서 용

성북구 디자인위원회 심의(자문) 신청서
신청사업	월곡중학교 운동장석축 개선사업 디자인 자문신청
신청부서	부 서 명	학교시설지원과		담당주사 담 당 자		시설 6급 송윤호 시설 9급 박종범
계획내용	사업위치	성북구 장월로 6 주변 (월곡중학교 도로변)		규격·수량 (L,W,H)		L형옹벽(H=3.5~6.5m) 투명방음벽(H=5m) 총연장 L=97m
	용 도	월곡중학교 운동장석축 개선
	구조, 형태	L형옹벽(H=3.5~6.5m) + 투명방음벽(H=5m)
	신청내역	L형옹벽+투명방음벽 설치에 대한 디자인
재자문 여 부	기 자문내용
	재자문 사유 (반영사항)
설 계 자	사무소명 (부서명)	㈜덕성알파이엔지	주 소		서울 송파구 양재대로66길 31(가락동 성원빌딩2층)
	직·성명	대표 이병호	연락처		tel. 02) 404-3226 Fax. 02) 449-5904
주관부서 검토의견 (디자인 방향 등)		월곡중학교 남측 운동장 석축 철거후 방음벽 설치 가능한 L형 옹벽(H=3.5~6.5m)을 신설하여 기존에 협소하였던 학교 운동장 면적을 확보하고, 학교 당초 노후된 흡음형방음벽(H=5.0m)을 투명방음벽(H=5.0m)으로 변경하고자 함.
『서울특별시 성북구 도시디자인 조례』 제6조에 의거 위와 같이 성북구 디자인위원회 심의 상정코자 합니다. 2017년 6월 일 서울특별시성북강북교육지원청
첨부서류 : 관련자료 일체