설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 성북구

○ 사  업  명 : 2016년 가로변 녹지량 확충사업

○ 사  업  비 : 금40백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2016. 6. 30.(목)

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

◦ 녹지대의 토양이 빗물에 씻겨 차도로 나가지 않도록 경계부분을 낮게 조성바랍니다.(도면에 식재계획 단면도 반영 필요)

◦ 차량 승차자의 시각을 고려하여 입체적으로 배식하고 교통섬의 테두리에 자연스럽게 아메바형으로 식재바랍니다.

◦ 수목을 메워심기하는 곳은 고사원인을 조사하여 환토 등의 방안을 강구바랍니다.

◦ 대왕참나무(R15)는 식재 구덩이의 토양 깊이를 1m 이상 환토하고, 주변에 통기 및 급수시설을 설치바랍니다.(서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 시행규칙 [별표 2] 참조)