		2019. 11. 18.(금) 조간용
		이 보도자료는 2019년 11월 17일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 :	도시기반시설본부 토목부			토목부장
				터널건설과장
				담당주무관
	안전총괄본부 교량안전과			교량안전과장
				기술점검팀장
사진없음 □	사진있음 ▣		매수 : 6매	담당주무관
성산대교 북단(성산방면) 10.21(월) 차로선형 변경…차량 서행 당부 - 구조물 보수․보강, 교량 상부 슬래브 전면교체, 2등급→1등급 성능개선 - 남단 접속교, 램프, 접속육교 ‘20.12월 완료, 본교 교통량 분산 월드컵대교 개통이후 착공 - 시, “왕복 6차로 유지, 시속 50㎞이하 서행, 공사기간 중 우회도로 이용 당부”

□ 서울시는 건설된지 38년이 지나 노후화된 성산대교를 보수‧보강하기 위해 성산대교 북단 성산방면(L=212m구간) 3개 차로 선형을 교량 하류측으로 통행할 수 있도록 조정한다고 밝혔다. 다만 강변북로 구리방면 진출 램프는 현재대로 유지되므로 운전자의 주의가 필요하다.

□ 시는 임시가교를 설치해 차량을 우회하여 구조물 보수·보강은 물론 교량 상부 슬래브(Slab) 전면교체 등 성산대교 성능개선을 추진하고 있다.

○ 현재 2등교(DB-18)로 설계되어 총 중량 32.4ton까지의 차량만 통행이 가능하나, 성능개선 후에는 1등교로 총 중량 43.2ton까지의 차량도 통행이 가능하다.

□ 1980년 건설된 성산대교는 연장 1,455m, 폭 27m로 내부순환도로(마포구 망원동)와 서부간선도로(영등포구 양평동)를 잇는 한강에서 통행량이 일일교통량 18만대 이상으로 21만대 이상인 한남대교 다음으로 일일교통량이 많은 주요 교량이다.

□ 성능개선 공사는 성산대교의 많은 교통량을 감안하여 공사기간 단축 및 시민불편 최소화를 위한 공법을 채택하여 단계별로 실시된다.

□ 노후화가 심한 성산대교 북단의 접속교(L=212m)와 램프 2개소(L=100m)는 1단계로 2020년 6월 완료할 계획이며, 남단 접속교(L=317m)와 램프 4개소(L=650m), 접속육교(L=45m)는 2단계로 2020년 12월 완료할 예정이다.

○ 성산대교 본교(L=1,040m)는 교통량 분산이 가능한 월드컵대교가 개통되는 2020년 이후에 실시될 예정이다.

□ 공사 관계자는 공사기간 중 기존 차로수인 왕복 6차로를 그대로 유지하지만 곡선구간이니만큼 시속 50㎞ 이하로 서행할 것을 당부했다.

□ 한제현 서울시 도시기반시설본부장은 “시민들이 안전하게 이용할 수 있도록 중차량 통행도 가능한 1등급 교량으로 성산대교를 성능 개선하겠다.” 며 “공사기간 중 다소 불편하겠지만 안전을 위해 총중량 32ton(축하중 10ton) 이상 차량 통행금지 및 차량 서행과 가양대교, 양화대교 등 우회도로를 이용해 줄 것을 당부한다.”고 말했다.

※ 붙 임 : 성산대교(남·북단) 접속교 성능개선공사 현황. 1부.

[참고자료]

성산대교 성능개선공사

′12년 정밀안전진단 결과에 따라 성산대교를 1등급 교량(DB24)으로의 성능개선 및 안전한 교량으로 유지관리 시행

1		사업개요

○ 위    치 : 서울시 마포구 망원동 ∼ 영등포구 양평동

○ 규    모 : 폭27m(6차로), 연장1,455m

- 콘크리트슬래브 철거 및 신설, 구조물 보수․보강, 가교설치

○ 사업기간 : '13.11 ～ '23.12.(설계 : ′13.11. ~ ′16.11.)

○ 총사업비 : 112,800백만원

2		추진현황

○ '12.09.27.  : 투자심사 완료(조건부)

○ '13.11.01.  : 기본 및 실시설계 착수

○ '16.11.      : 실시설계 완료

○ '17. 3.23.  : 성산대교 북단 성능개선공사 착수

○ '18.11.29.  : 임시가교 개통

○ '19.10.15.  : 교량 바닥판 철거 및 신설(양화방향)

【1단계 : 성산대교 북단 성능개선공사】

○ 위    치 : 마포구 망원동(내부순환로)

○ 규    모 : 접속교(B=27m, L=212m) 램프 2개소

- 구조물 보수·보강,  슬래브 교체, 가교 설치

○ 공사기간 : ‘17. 4 . ~ ’20. 6.

○ 총공사비 : 32,055백만원

○ 시 공 사 : ㈜혜영건설 외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜ 도화엔지니어링 외 2개사

3		향후계획

(성산대교 북단)

○ ′19. 12. : 상부슬래브 철거 및 프리캐스트 바닥판 설치(성산 1단계)

○ ′20. 3.  : 상부슬래브 철거 및 프리캐스트 바닥판 설치(성산 2단계)

○ ′20. 6.  : 성산대교 북단 성능개선공사 준공

□ 위치도

교통처리계획에 따른 위치도

□ 전경사진

교통처리계획에 따른 전경사진